{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-03"]
["导出时间：","2022-05-04 09:10:23"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",9.347,7.45619,156.103666,1.868,3.87464,0.0265,"正常生产"]
["02日",30.4465,7.340758,323.680125,9.674,6.269292,0.18686,"正常生产"]
["03日",46.8953,7.5546,201.766208,7.87,4.332442,0.17406,"正常生产"]
["04日",43.6312,7.873162,157.246166,7.191,2.72834,0.12246,"正常生产"]
["05日",45.5574,7.6617,194.054125,9.775,2.908032,0.14026,"正常生产"]
["06日",51.4727,7.636578,241.583166,12.491,3.521703,0.19452,"正常生产"]
["07日",46.192,7.614967,241.600458,11.12,3.956326,0.19022,"正常生产"]
["08日",30.1656,7.622471,244.568875,7.411,4.23722,0.12227,"正常生产"]
["09日",36.1514,7.551045,230.232291,7.864,3.900717,0.1291,"正常生产"]
["10日",39.6716,7.345795,188.23725,7.594,3.028154,0.12228,"正常生产"]
["11日",37.7696,7.36873,190.468458,6.93,2.689743,0.08891,"正常生产"]
["12日",42.1521,7.39157,196.3975,8.433,2.428797,0.10429,"正常生产"]
["13日",37.2045,7.404854,198.595166,7.383,2.447066,0.08878,"正常生产"]
["14日",43.645,7.530576,205.776708,9.179,2.489794,0.11089,"正常生产"]
["15日",47.9703,7.490483,209.052583,9.885,2.401784,0.11974,"正常生产"]
["16日",34.8475,7.504954,197.846708,6.816,2.685882,0.08197,"正常生产"]
["17日",46.7609,7.577697,197.97525,9.99,2.616879,0.11241,"正常生产"]
["18日",17.5644,7.691352,217.671041,3.738,2.576828,0.0415,"正常生产"]
["19日",17.7203,7.73948,229.08825,4.222,2.270705,0.04199,"正常生产"]
["20日",24.3781,7.699209,242.583083,6.083,3.36414,0.10454,"正常生产"]
["21日",38.0127,7.692053,250.446291,9.324,5.084613,0.20549,"正常生产"]
["22日",26.8366,7.750728,253.260708,6.846,5.617878,0.15356,"正常生产"]
["23日",25.9496,7.809591,248.886,6.462,5.239911,0.14035,"正常生产"]
["24日",35.3362,7.849929,255.008875,9.367,5.671404,0.20981,"正常生产"]
["25日",39.4988,7.740769,268.208958,10.11,6.05748,0.24889,"正常生产"]
["26日",31.9283,7.635264,256.907916,8.33,6.260503,0.19728,"正常生产"]
["27日",36.1382,7.747554,257.9445,9.438,6.419315,0.24594,"正常生产"]
["28日",22.1818,7.862662,267.407833,5.964,7.603382,0.16956,"正常生产"]
["29日",27.9675,7.880496,283.749916,8.142,10.240664,0.32219,"正常生产"]
["30日",33.1409,7.836851,263.617291,8.035,12.533844,0.43391,"正常生产"]
["31日",22.3762,7.765472,185.175666,3.961,12.497447,0.28465,"正常生产"]
["最小值",9.347,7.340758,156.103666,1.868,2.270705,0.0265,""]
["最大值",51.4727,7.880496,323.680125,12.491,12.533844,0.43391,""]
["平均值",34.480974,7.633146,227.585194,7.790193,4.772739,0.158554,""]
["排放总量",1068.9102,"-","-",241.496,"-",4.91518,""]