{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-05"]
["导出时间：","2022-06-02 14:50:24"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",34.5333,7.503413,236.713958,8.121,8.028173,0.34727,"正常生产"]
["02日",22.6923,7.537345,230.818125,5.095,15.707207,0.39732,"正常生产"]
["03日",36.5204,7.650219,213.526833,7.631,18.191412,0.65853,"正常生产"]
["04日",35.2075,7.527471,193.718666,6.394,17.173982,0.57949,"正常生产"]
["05日",30.5278,7.43422,184.217416,5.655,15.345555,0.43777,"正常生产"]
["06日",42.2795,7.518151,185.573958,7.778,12.937248,0.50532,"正常生产"]
["07日",23.9743,7.459294,187.361791,4.479,11.330733,0.27025,"正常生产"]
["08日",27.2121,7.400139,193.195958,5.898,10.282895,0.24989,"正常生产"]
["09日",23.3971,7.427421,248.772458,6.212,9.031912,0.21604,"正常生产"]
["10日",32.4434,7.482983,237.768625,7.346,9.275491,0.29643,"正常生产"]
["11日",37.3559,7.461802,230.048625,8.725,9.06517,0.33985,"正常生产"]
["12日",11.9549,7.52681,237.735125,2.877,8.216349,0.02551,"正常生产"]
["13日",30.5715,7.47302,225.377625,6.448,2.308713,0.07628,"正常生产"]
["14日",31.2372,7.465295,199.026333,6.069,2.334338,0.06251,"正常生产"]
["15日",31.6096,7.481488,189.5005,5.773,2.047172,0.07181,"正常生产"]
["16日",37.51,7.490361,180.995458,6.785,2.290441,0.08287,"正常生产"]
["17日",43.1331,7.565822,183.279708,8.132,2.079272,0.0896,"正常生产"]
["18日",38.1609,7.569354,188.0605,7.064,2.234757,0.09151,"正常生产"]
["19日",41.6263,7.547303,205.713041,9.313,2.522133,0.11438,"正常生产"]
["20日",37.5963,7.527672,231.771916,8.845,3.391665,0.14428,"正常生产"]
["21日",32.5161,7.538076,227.668541,6.954,4.518897,0.17604,"正常生产"]
["22日",46.3938,7.585357,203.302625,9.091,5.332802,0.23649,"正常生产"]
["23日",44.8072,7.603468,187.435333,8.069,5.417083,0.24533,"正常生产"]
["24日",35.6288,7.544945,180.306166,6.378,5.19534,0.17621,"正常生产"]
["25日",4.3456,7.628687,184.244083,0.987,5.14385,0.02991,"正常生产"]
["26日",28.8151,7.632226,226.99225,6.507,7.493449,0.22908,"正常生产"]
["27日",26.3784,7.694401,222.000125,5.754,7.927205,0.21042,"正常生产"]
["28日",24.0028,7.70516,223.969666,5.495,8.135917,0.19525,"正常生产"]
["29日",20.335,7.792611,217.410125,4.14,7.548342,0.14411,"正常生产"]
["30日",21.6668,7.812386,197.949625,4.221,6.350389,0.13545,"正常生产"]
["31日",18.4155,7.773771,194.739583,3.499,6.409235,0.11269,"正常生产"]
["最小值",4.3456,7.400139,180.306166,0.987,2.047172,0.02551,""]
["最大值",46.3938,7.812386,248.772458,9.313,18.191412,0.65853,""]
["平均值",30.737048,7.560021,208.03854,6.314032,7.524746,0.224125,""]
["排放总量",952.8485,"-","-",195.735,"-",6.94789,""]