{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-05",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-06-02 14:50:32"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",273254.55,9.42,7.89,2.574,3.83,3.17,1.067,1.31,1.1,0.356,1.67,1.4,0.464,176.17,149.48,48.336,8.92,"正常生产"]
["02日",289026.8,9.23,7.92,2.67,4.1,3.51,1.182,1.32,1.13,0.383,1.57,1.34,0.453,183.57,158.78,53.04,9.17,"正常生产"]
["03日",272813.4,9.64,8.05,2.625,4.22,3.37,1.181,1.38,1.15,0.377,2.14,1.78,0.585,180.44,152.18,48.92,8.83,"正常生产"]
["04日",257121.1,9.59,8.16,2.464,3.73,3.14,0.977,1.31,1.11,0.339,3.7,2.46,1.007,171.51,143.15,44.282,8.79,"正常生产"]
["05日",263506.45,9.25,7.73,2.437,5.93,4.91,1.555,1.12,0.93,0.296,8.46,5.08,2.424,149.41,123.03,39.367,8.57,"正常生产"]
["06日",283985.15,9.14,7.71,2.593,3.49,2.91,0.997,1.15,0.96,0.328,3.35,2.47,0.978,177.93,148.86,50.345,8.69,"正常生产"]
["07日",277244.55,9.14,7.57,2.537,5.87,4.86,1.622,1.36,1.12,0.377,2.15,1.76,0.594,177.37,147.51,49.2,8.73,"正常生产"]
["08日",290534,9.14,7.87,2.657,3.41,2.98,1,1.32,1.13,0.384,1.63,1.41,0.474,180.34,156.01,52.446,9.21,"正常生产"]
["09日",281360.25,14.78,12.92,4.154,5.13,4.48,1.443,1.36,1.18,0.387,1.88,1.64,0.536,192.64,167.89,54.044,9.27,"正常生产"]
["10日",292294.85,10.6,9.02,3.1,3.55,3.04,1.045,1.42,1.2,0.417,1.88,1.59,0.546,181.03,154.22,52.9,8.98,"正常生产"]
["11日",293489.2,11.79,10.45,3.466,5.23,4.39,1.529,1.37,1.2,0.401,4.37,3.04,1.407,171.87,146.86,50.255,9,"正常生产"]
["12日",295935.6,12.6,11.42,3.75,7.32,6.64,2.159,1.37,1.24,0.407,1.7,1.53,0.496,182.88,163.78,53.959,9.72,"正常生产"]
["13日",291028.2,14.6,12.85,4.209,7.22,6.39,2.092,1.39,1.23,0.407,2.07,1.84,0.609,188.42,166.81,54.857,9.53,"正常生产"]
["14日",289306.4,12.91,10.77,3.709,5.52,4.62,1.581,1.38,1.15,0.4,1.83,1.52,0.532,160.08,133.82,46.353,8.79,"正常生产"]
["15日",276898.85,21.32,18,5.84,4.16,3.46,1.162,1.42,1.2,0.396,1.62,1.37,0.447,165.68,140.8,45.906,8.95,"正常生产"]
["16日",275263,19.97,17.49,5.465,5.22,4.49,1.452,1.45,1.27,0.4,1.92,1.68,0.527,158.35,137.99,43.554,9.39,"正常生产"]
["17日",288618.75,13.6,12.11,3.898,7.2,6.35,2.056,1.44,1.28,0.415,2.12,1.87,0.613,156.12,138.46,45.199,9.56,"正常生产"]
["18日",275474.4,16.1,14.47,4.364,6.22,5.66,1.757,1.43,1.29,0.397,2.34,2.1,0.642,171.59,153.51,47.054,9.61,"正常生产"]
["19日",10603.8,12.96,11.52,0.138,2.84,2.54,0.03,1.48,1.32,0.016,0.85,0.76,0.009,126.27,111.76,1.339,9.41,"正常生产,停运"]
["20日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["21日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["22日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["23日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["24日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["26日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["27日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["28日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["29日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["30日",230192.7,10.64,8.76,2.452,6.39,5.22,1.476,1.33,1.09,0.309,1.8,1.49,0.418,148.08,123.11,34.221,8.62,"正常生产"]
["31日",218184.9,11.03,8.98,2.407,8.02,6.54,1.761,1.34,1.09,0.297,1.62,1.3,0.353,164.11,134.83,35.736,8.6,"正常生产"]
["最小值",10603.8,9.14,7.57,0.138,2.84,2.54,0.03,1.12,0.93,0.016,0.85,0.76,0.009,126.27,111.76,1.339,8.57,""]
["最大值",295935.6,21.32,18,5.84,8.02,6.64,2.159,1.48,1.32,0.417,8.46,5.08,2.424,192.64,167.89,54.857,9.72,""]
["平均值",263149.37,12.25,10.55,3.21,5.17,4.41,1.38,1.35,1.16,0.35,2.41,1.87,0.67,169.7,145.37,45.3,9.06,""]
["排放总量",5526136.9,"-","-",67.509,"-","-",29.124,"-","-",7.489,"-","-",14.114,"-","-",951.313,"-",""]