{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-06"]
["导出时间：","2022-07-11 15:33:39"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",26.4678,7.815831,179.563833,4.572,2.633081,0.0011,"正常生产"]
["02日",24.3716,7.756784,180.480791,4.642,0.029532,0.0004,"正常生产"]
["03日",29.1878,7.717378,198.888958,5.756,1.039635,0.04171,"正常生产"]
["04日",24.7087,7.629782,200.066625,5.006,1.281692,0.04248,"正常生产"]
["05日",17.2033,7.676297,202.236,3.464,0.824096,0.00049,"正常生产"]
["06日",41.8313,7.700802,210.597291,9.337,0.032196,0.00155,"正常生产"]
["07日",26.4616,7.767672,227.432583,5.918,0.039505,0.00084,"正常生产"]
["08日",36.0674,7.821305,189.923166,5.668,0.956703,0.08152,"正常生产"]
["09日",30.6409,7.735012,135.17575,4.062,6.789832,0.25116,"正常生产"]
["10日",21.5122,7.725222,132.769791,2.927,10.709448,0.2411,"正常生产"]
["11日",31.5074,7.713594,132.934916,4.126,11.227603,0.34711,"正常生产"]
["12日",36.5509,7.571024,135.09325,5.076,10.504457,0.36573,"正常生产"]
["13日",60.1136,7.106093,150.295541,9.477,8.473005,0.45621,"正常生产"]
["14日",53.4003,7.461834,170.581375,9.43,6.195991,0.2745,"正常生产"]
["15日",49.5185,7.502026,162.95275,7.846,6.167656,0.43096,"正常生产"]
["16日",52.9045,7.427513,157.411791,8.371,8.529021,0.4383,"正常生产"]
["17日",42.8288,7.407739,163.69975,7.071,7.748198,0.31702,"正常生产"]
["18日",33.9237,7.404483,168.852041,5.711,6.741731,0.21907,"正常生产"]
["19日",61.2384,7.383361,181.392083,11.331,6.869701,0.44108,"正常生产"]
["20日",30.0103,7.336747,251.976791,6.497,8.087666,0.24623,"正常生产"]
["21日",54.0944,7.319729,215.9405,9.943,5.520797,0.25017,"正常生产"]
["22日",21.2922,7.378025,184.960041,4.699,1.976434,0.01356,"正常生产"]
["23日",50.7887,7.403316,165.86875,6.757,0.708603,0.0386,"正常生产"]
["24日",27.1144,7.511118,110.213208,2.926,1.935625,0.05993,"正常生产"]
["25日",62.6464,7.578179,158.865041,11.813,2.531731,0.15365,"正常生产"]
["26日",90.6273,7.622359,165.479166,14.624,4.267329,0.44943,"正常生产"]
["27日",22.5113,7.461743,154.765416,3.381,5.731061,0.13105,"正常生产"]
["28日",39.5197,7.528769,201.230458,9.149,4.716003,0.17086,"正常生产"]
["29日",52.4603,7.476805,197.02225,10.032,2.804762,0.13171,"正常生产"]
["30日",46.5456,7.449625,216.966833,9.178,1.73916,0.0727,"正常生产"]
["最小值",17.2033,7.106093,110.213208,2.926,0.029532,0.0004,""]
["最大值",90.6273,7.821305,251.976791,14.624,11.227603,0.45621,""]
["平均值",39.934976,7.546338,176.787891,6.959666,4.560408,0.189007,""]
["排放总量",1198.0493,"-","-",208.79,"-",5.67022,""]