{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-07"]
["导出时间：","2022-09-14 08:45:32"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",67.4266,7.550933,220.408333,15.955,1.337463,0.08685,"正常生产"]
["02日",47.6624,7.566758,219.946583,10.076,0.952943,0.03639,"正常生产"]
["03日",38.0587,7.625542,204.28925,7.649,0.581917,0.0226,"正常生产"]
["04日",37.4277,7.617414,196.937375,7.35,0.782515,0.03141,"正常生产"]
["05日",62.201,7.508814,192.875958,11.837,0.530658,0.03179,"正常生产"]
["06日",3.8172,7.672663,180.1015,0.667,0.66358,0.00214,"正常生产"]
["07日",52.242,7.630517,188.379166,10.299,1.156312,0.07728,"正常生产"]
["08日",29.3124,7.661353,220.006166,6.562,3.20898,0.11143,"正常生产"]
["09日",43.8675,7.731266,225.727458,10.032,5.382187,0.26488,"正常生产"]
["10日",39.1666,7.696639,224.08475,8.086,4.59988,0.14247,"正常生产"]
["11日",39.2465,7.69746,198.67725,7.96,1.673693,0.05639,"正常生产"]
["12日",45.2252,7.655035,182.799791,7.704,0.605963,0.02234,"正常生产"]
["13日",12.685,7.478332,175.0135,2.275,0.972792,0.02326,"正常生产"]
["14日",23.9847,7.51073,176.042083,4.094,1.26125,0.02103,"正常生产"]
["15日",34.2418,7.544082,171.669652,5.823,1.268961,0.03332,"正常生产"]
["16日",41.4831,7.526936,156.612291,6.405,1.015114,0.03881,"正常生产"]
["17日",49.8824,7.597332,147.72925,7.162,0.990965,0.05088,"正常生产"]
["18日",40.4703,7.570226,140.051291,5.573,0.946792,0.03926,"正常生产"]
["19日",37.9381,7.497673,129.371375,4.869,0.751663,0.02698,"正常生产"]
["20日",39.152907,7.538495,134.281625,5.489716,0.929775,0.047043,"正常生产"]
["21日",50.0878,7.547799,152.353166,7.685,1.544572,0.09409,"正常生产"]
["22日",48.2676,7.600282,214.042583,12.168,3.378025,0.19619,"正常生产"]
["23日",50.4665,7.551026,267.481666,9.111,8.601302,0.62738,"正常生产"]
["24日",87.7385,7.53874,129.222291,8.659,12.915807,0.67073,"正常生产"]
["25日",42.6384,7.439794,230.356041,13.015,10.876903,0.71576,"正常生产"]
["26日",78.9648,7.440556,304.67825,23.847,21.184382,1.68568,"正常生产"]
["27日",89.661,7.314662,281.876583,21.124,20.776038,1.63447,"正常生产"]
["28日",68.926,7.307472,145.47025,8.319,10.640698,0.67164,"正常生产"]
["29日",31.9769,7.345183,102.846791,5.162,4.129757,0.19394,"正常生产"]
["30日",47.1044,7.18332,195.149291,8.54,10.914087,0.51379,"正常生产"]
["31日",50.4943,7.28135,127.896333,5.873,7.254006,0.30523,"正常生产"]
["最小值",3.8172,7.18332,102.846791,0.667,0.530658,0.00214,""]
["最大值",89.661,7.731266,304.67825,23.847,21.184382,1.68568,""]
["平均值",46.187687,7.529947,188.270254,8.689377,4.575128,0.273401,""]
["排放总量",1431.818307,"-","-",269.370716,"-",8.475453,""]