{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-08"]
["导出时间：","2022-09-14 08:45:59"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",64.2127,7.469073,113.4085,7.881,4.747069,0.31259,"正常生产"]
["02日",59.2346,7.414394,147.422083,9.898,5.56678,0.33616,"正常生产"]
["03日",62.0447,7.217676,212.133833,12.017,11.790912,0.82655,"正常生产"]
["04日",79.0815,7.386395,180.1465,17.089,11.409983,1.15912,"正常生产"]
["05日",46.8141,7.389543,254.943125,12.052,17.443412,0.82171,"正常生产"]
["06日",31.0869,7.918976,248.74175,7.438,16.741538,0.51158,"正常生产"]
["07日",51.487,7.583562,207.056041,9.484,15.171744,0.72875,"正常生产"]
["08日",61.3635,7.540684,145.279166,7.876,11.40231,0.62831,"正常生产"]
["09日",46.3203,7.641854,106.742833,4.813,7.291594,0.28001,"正常生产"]
["10日",62.599845,7.502466,90.280245,5.133033,6.386769,0.364677,"正常生产"]
["11日",55.9025,7.669876,88.726833,5.05,5.778997,0.34428,"正常生产"]
["12日",52.0588,7.768833,77.973541,3.938,3.734426,0.14988,"正常生产"]
["13日",41.207787,7.752606,108.543382,5.810212,3.543666,0.195609,"正常生产"]
["14日",35.221,7.766382,160.457916,5.356,5.675972,0.17573,"正常生产"]
["15日",62.4119,7.832685,189.244206,13.665,6.140961,0.46085,"正常生产"]
["16日",48.3153,7.77101,131.874666,5.193,4.275693,0.09004,"正常生产"]
["17日",45.1913,7.746033,81.632666,3.458,1.147282,0.05036,"正常生产"]
["18日",52.6309,7.68556,87.393333,4.513,1.087993,0.05896,"正常生产"]
["19日",40.5033,7.515439,92.592583,3.966,1.548266,0.06303,"正常生产"]
["20日",46.1665,7.681124,71.536083,3.123,0.418147,0.01529,"正常生产"]
["21日",51.3036,7.59263,74.550916,4.088,0.349388,0.01952,"正常生产"]
["22日",30.3644,7.714657,69.368791,2.148,0.222122,0.00826,"正常生产"]
["23日",31.6376,7.764887,155.584583,6.572,5.160124,0.2562,"正常生产"]
["24日",44.185977,7.757785,271.36909,13.153931,13.857286,0.709354,"正常生产"]
["25日",40.6879,7.746136,274.79475,8.263,16.076992,0.47166,"正常生产"]
["26日",24.7949,7.718199,66.070958,1.222,4.105188,0.06976,"正常生产"]
["27日",39.164696,7.787042,116.539021,3.963948,7.373092,0.241909,"正常生产"]
["28日",39.0402,7.650389,88.647208,3.249,5.109927,0.17792,"正常生产"]
["29日",29.0102,7.550306,74.581458,2.127,2.925349,0.07126,"正常生产"]
["30日",32.0884,7.577489,59.98375,1.861,0.969426,0.01856,"正常生产"]
["31日",35.5532,7.815885,66.626416,3.416,2.263565,0.21031,"正常生产"]
["最小值",24.7949,7.217676,59.98375,1.222,0.222122,0.00826,""]
["最大值",79.0815,7.918976,274.79475,17.089,17.443412,1.15912,""]
["平均值",46.505984,7.642889,132.71762,6.381197,6.44245,0.317038,""]
["排放总量",1441.685505,"-","-",197.817124,"-",9.828199,""]