{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-08",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-09-14 08:46:06"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",172682.3,13.23,11.13,2.286,19.76,16.52,3.412,3.29,2.76,0.567,4.83,4.04,0.831,113.25,93.24,19.542,8.86,"正常生产"]
["02日",178064.15,13.4,11.36,2.388,19.9,16.68,3.532,3.21,2.72,0.574,4.66,3.96,0.829,122.86,102.59,21.867,8.95,"正常生产"]
["03日",169250.25,16.86,13.61,2.835,28.42,22.19,4.81,3.22,2.59,0.541,11.41,8.33,2.004,134.35,106.53,22.859,8.07,"正常生产"]
["04日",166385.45,21.02,15.94,3.53,26.16,19.23,4.312,3.3,2.49,0.548,13.52,10.21,2.252,142.26,108.3,23.724,7.63,"正常生产"]
["05日",170059.35,19.59,15.64,3.357,28.2,22.64,4.823,3.53,2.79,0.602,13.64,10.76,2.312,137.82,106.74,23.561,7.89,"正常生产"]
["06日",6434.9,23.21,16.07,0.149,101.61,65.8,0.654,3.61,2.49,0.023,15.69,10.84,0.101,102.5,71.78,0.66,6.39,"正常生产,停运"]
["07日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["08日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["11日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["12日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["13日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["14日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["15日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["16日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["17日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["18日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["19日",121359.3,20.93,21.45,2.529,1.21,1.24,0.15,2.81,2.89,0.342,2.26,2.33,0.276,101.66,103.49,12.305,11.16,"正常生产,停运"]
["20日",182549.9,22.53,21.01,4.111,0.71,0.66,0.133,2.98,2.76,0.544,2.07,1.91,0.376,124.43,114.34,22.676,10.09,"正常生产"]
["21日",180031.5,20.26,18.76,3.637,0.6,0.55,0.108,2.9,2.67,0.526,3.06,2.83,0.551,124.13,113.64,22.346,10.01,"正常生产"]
["22日",188159.5,25.27,24.57,4.751,0.68,0.66,0.13,2.91,2.83,0.549,1.82,1.78,0.343,104.93,100.5,19.735,10.54,"正常生产"]
["23日",182645.5,27.9,25.42,5.089,2.48,2.18,0.447,2.97,2.71,0.542,2.14,1.94,0.391,116.72,105.3,21.264,9.88,"正常生产"]
["24日",207054.8,23.73,21.03,4.884,2.24,1.99,0.483,3.04,2.69,0.63,2.96,2.22,0.604,111.45,95.81,22.871,9.39,"正常生产"]
["25日",244288.8,23.69,20.28,5.749,2.92,2.5,0.717,3.07,2.62,0.75,1.78,1.51,0.435,114.38,97.16,27.898,9.18,"正常生产,停运"]
["26日",268014,21.58,18.97,5.793,2.45,2.16,0.657,3.06,2.69,0.82,1.43,1.22,0.383,122.77,102.49,32.888,9.07,"正常生产"]
["27日",277337.4,27.11,23.37,7.506,2.02,1.74,0.559,2.86,2.46,0.795,1.5,1.28,0.417,113.23,96.45,31.426,9.26,"正常生产"]
["28日",271530.3,28.16,24.23,7.649,5.99,5.14,1.625,2.89,2.48,0.783,1.46,1.25,0.4,132.8,110.74,36,8.96,"正常生产"]
["29日",234478.1,28.55,25.18,6.696,4.6,4.06,1.08,3.01,2.66,0.708,1.71,1.52,0.404,129.77,107.04,30.658,8.82,"正常生产,停运"]
["30日",270134.3,21.06,18.07,5.706,2.44,2.08,0.657,2.94,2.51,0.795,1.94,1.66,0.528,126.36,106.97,34.115,9.14,"正常生产"]
["31日",268287.2,18.69,15.82,5.002,2.36,2,0.642,3.06,2.59,0.822,4.51,3.28,1.263,139.81,114.94,37.489,8.83,"正常生产"]
["最小值",6434.9,13.23,11.13,0.149,0.6,0.55,0.108,2.81,2.46,0.023,1.43,1.22,0.101,101.66,71.78,0.66,6.39,""]
["最大值",277337.4,28.55,25.42,7.649,101.61,65.8,4.823,3.61,2.89,0.822,15.69,10.84,2.312,142.26,114.94,37.489,11.16,""]
["平均值",197828.78,21.93,19.04,4.4,13.4,10,1.52,3.08,2.65,0.6,4.86,3.83,0.77,121.86,103.05,24.41,9.05,""]
["排放总量",3758747,"-","-",83.647,"-","-",28.931,"-","-",11.461,"-","-",14.7,"-","-",463.884,"-",""]