{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-09"]
["导出时间：","2022-10-11 11:06:58"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",38.4602,7.913265,110.091708,4.105,7.131097,0.22543,"正常生产"]
["02日",32.9378,7.806593,121.488375,4.559,6.93625,0.2787,"正常生产"]
["03日",18.1183,7.514643,124.550833,2.283,6.758572,0.11296,"正常生产"]
["04日",30.8373,7.500719,180.582333,6.857,8.670041,0.33998,"正常生产"]
["05日",28.4344,7.569023,191.621375,5.29,9.589683,0.26283,"正常生产"]
["06日",37.6172,7.57764,183.968375,7.104,8.103844,0.29124,"正常生产"]
["07日",22.0813,7.471203,182.062958,3.941,6.610285,0.12106,"正常生产"]
["08日",26.2636,7.648205,172.632041,4.587,3.903768,0.09726,"正常生产"]
["09日",26.3653,7.89462,188.76625,4.322,6.576469,0.35463,"正常生产"]
["10日",35.3766,7.654066,162.506666,5.781,11.390888,0.37311,"正常生产"]
["11日",41.9346,7.775717,155.270291,6.498,9.48941,0.39518,"正常生产"]
["12日",31.731,7.495563,142.840166,4.526,7.999118,0.2327,"正常生产"]
["13日",36.5679,7.759407,134.503416,4.898,6.231442,0.21625,"正常生产"]
["14日",38.3591,7.792525,120.477083,4.442,4.462805,0.14835,"正常生产"]
["15日",29.7701,7.795908,110.000791,3.376,2.72755,0.07494,"正常生产"]
["16日",47.0629,7.839374,102.165208,4.328,1.772717,0.09364,"正常生产"]
["17日",37.9616,7.720628,88.720166,3.433,1.662975,0.0444,"正常生产"]
["18日",37.3726,7.490538,94.050875,3.784,1.505686,0.06442,"正常生产"]
["19日",50.0569,7.755128,130.959541,5.94,1.389383,0.06038,"正常生产"]
["20日",38.2482,7.679736,112.690541,4.283,1.156978,0.04036,"正常生产"]
["21日",40.1306,7.685039,123.94375,5.422,1.015467,0.0386,"正常生产"]
["22日",38.8729,7.63799,129.338583,4.818,0.410333,0.01376,"正常生产"]
["23日",31.5332,7.692357,123.314666,3.91,1.448109,0.08009,"正常生产"]
["24日",31.2032,7.67684,116.67125,3.545,1.437477,0.04721,"正常生产"]
["25日",37.3951,7.631747,109.889166,3.986,1.113852,0.04545,"正常生产"]
["26日",38.3328,7.72038,103.531416,3.908,1.346723,0.04972,"正常生产"]
["27日",46.8879,7.801917,119.460666,6.27,1.316387,0.0617,"正常生产"]
["28日",27.0526,7.789935,111.489625,2.439,0.704242,0.01563,"正常生产"]
["29日",61.5606,7.824628,105.956833,6.939,0.665692,0.04917,"正常生产"]
["30日",34.0722,7.867992,97.028416,3.338,0.766684,0.03154,"正常生产"]
["最小值",18.1183,7.471203,88.720166,2.283,0.410333,0.01376,""]
["最大值",61.5606,7.913265,191.621375,7.104,11.390888,0.39518,""]
["平均值",35.753266,7.699444,131.685778,4.6304,4.14313,0.142023,""]
["排放总量",1072.598,"-","-",138.912,"-",4.26069,""]