{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-10"]
["导出时间：","2022-11-01 09:17:56"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",49.0088,7.811428,84.916375,4.326,0.899524,0.03839,"正常生产"]
["02日",40.1278,7.803088,99.971458,3.535,0.680464,0.02121,"正常生产"]
["03日",54.0685,7.944368,88.825916,4.983,0.45425,0.02188,"正常生产"]
["04日",32.6177,7.814323,99.126083,5.05,1.387163,0.19918,"正常生产"]
["05日",33.7968,7.509093,201.923583,5.687,11.340356,0.29457,"正常生产"]
["06日",20.0991,7.356624,235.517375,3.253,12.513007,0.17014,"正常生产"]
["07日",53.0323,7.686028,200.276375,13.167,8.509296,0.48156,"正常生产"]
["08日",41.6384,7.653796,313.215541,11.957,13.206007,0.60631,"正常生产"]
["09日",51.4804,7.598735,232.865708,11.066,10.948678,0.57203,"正常生产"]
["10日",39.6594,7.501427,202.62875,7.808,11.299942,0.44753,"正常生产"]
["11日",27.2137,7.446617,185.557958,4.739,11.412604,0.30072,"正常生产"]
["12日",45.3057,7.636597,176.299375,8.781,10.483268,0.45923,"正常生产"]
["13日",30.7918,7.515388,167.1295,4.565,9.130755,0.252,"正常生产"]
["14日",25.4465,7.563529,169.399166,4.104,7.63387,0.16996,"正常生产"]
["15日",34.0375,8.375042,155.407291,4.833,5.81683,0.1687,"正常生产"]
["16日",24.9232,8.177666,137.882458,3.356,4.093564,0.0685,"正常生产"]
["17日",27.2896,7.56074,132.586791,3.434,2.67088,0.04739,"正常生产"]
["18日",23.6318,7.771937,119.406958,2.384,1.54175,0.01282,"正常生产"]
["19日",43.7359,7.579327,108.852666,3.971,2.145518,0.1379,"正常生产"]
["20日",24.9177,7.869447,171.197739,3.549,9.072566,0.18451,"正常生产"]
["21日",33.758,7.622293,143.09925,4.505,6.22158,0.21513,"正常生产"]
["22日",20.5008,7.547093,124.966833,2.354,5.499831,0.06471,"正常生产"]
["23日",23.4734,7.575551,122.01875,3.223,3.124841,0.07136,"正常生产"]
["24日",28.7082,7.658678,145.435708,3.254,3.070058,0.06696,"正常生产"]
["25日",27.5591,8.345398,144.775791,3.309,2.900964,0.04881,"正常生产"]
["26日",25.8737,7.83848,129.348416,2.32,3.719482,0.16004,"正常生产"]
["27日",26.3407,7.81132,118.776,6.206,7.988494,0.15585,"正常生产"]
["28日",23.7903,7.390208,178.617625,4.134,5.59789,0.14977,"正常生产"]
["29日",24.1793,6.493595,175.321333,4.103,6.878701,0.16922,"正常生产"]
["30日",27.0388,7.043829,170.831772,4.583,7.45343,0.18896,"正常生产"]
["31日",14.5731,7.729082,169.500625,2.242,7.106512,0.09407,"正常生产"]
["最小值",14.5731,6.493595,84.916375,2.242,0.45425,0.01282,""]
["最大值",54.0685,8.375042,313.215541,13.167,13.206007,0.60631,""]
["平均值",32.213483,7.652604,158.247715,4.992935,6.283937,0.194819,""]
["排放总量",998.618,"-","-",154.781,"-",6.03941,""]