{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-11"]
["导出时间：","2022-12-05 09:25:52"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",21.3335,7.891789,154.652875,3.166,6.632959,0.13591,"正常生产"]
["02日",0.6674,7.833918,137.938208,0.097,5.530219,0.00315,"正常生产"]
["03日","-",8.282713,129.679,"-",3.76268,"-","正常生产"]
["04日",15.1424,7.720139,154.798125,2.881,3.598592,0.064,"正常生产"]
["05日",31.9052,6.679917,137.391041,4.07,2.304871,0.03952,"正常生产"]
["06日",22.1853,6.891863,129.581625,2.808,1.563714,0.05134,"正常生产"]
["07日",35.1079,7.200315,129.36325,3.955,1.47103,0.03574,"正常生产"]
["08日",25.1636,7.009338,108.979083,2.64,0.720256,0.02641,"正常生产"]
["09日",24.282,6.887004,103.978791,2.461,0.843823,0.02725,"正常生产"]
["10日",23.9628,6.820864,101.976458,2.449,1.191982,0.03375,"正常生产"]
["11日",16.1607,6.808983,102.591999,1.609,1.403359,0.02379,"正常生产"]
["12日",20.7934,6.76603,98.158916,2.036,2.286645,0.06058,"正常生产"]
["13日",23.5387,6.811951,97.619166,2.259,2.431045,0.05006,"正常生产"]
["14日",25.5841,6.951929,102.3565,2.599,2.987017,0.08367,"正常生产"]
["15日",21.5822,7.061721,191.015541,3.63,8.103987,0.1734,"正常生产"]
["16日",9.9473,7.247822,198.36225,1.921,7.625545,0.05079,"正常生产"]
["17日",23.8246,7.334551,293.449083,6.673,8.832288,0.24976,"正常生产"]
["18日",4.0987,7.365935,280.479125,1.08,10.426983,0.04299,"正常生产"]
["19日",21.6794,7.338589,257.094666,5.231,10.616059,0.23611,"正常生产"]
["20日",21.7571,7.406478,244.045375,5.23,11.377097,0.2467,"正常生产"]
["21日",18.9865,7.350133,222.471958,4.122,11.644325,0.22691,"正常生产"]
["22日",18.1225,7.303532,213.458666,3.654,11.937124,0.20296,"正常生产"]
["23日",28.9782,7.27244,190.438,4.534,10.979106,0.29784,"正常生产"]
["24日",22.8056,7.788513,154.352458,3.412,10.231805,0.21731,"正常生产"]
["25日",15.1106,7.532095,143.013375,1.877,9.164132,0.1124,"正常生产"]
["26日",14.0628,7.259054,118.850208,1.511,7.921466,0.13537,"正常生产"]
["27日",16.1118,7.178255,159.82425,3.985,9.713972,0.15804,"正常生产"]
["28日",16.046,7.214546,241.702833,3.811,10.398964,0.17646,"正常生产"]
["29日",28.1475,7.256095,228.914166,6.389,11.607723,0.33776,"正常生产"]
["30日",19.8343,7.296444,227.512208,4.524,12.272854,0.23709,"正常生产"]
["最小值",0.6674,6.679917,97.619166,0.097,0.720256,0.00315,""]
["最大值",35.1079,8.282713,293.449083,6.673,12.272854,0.33776,""]
["平均值",20.238693,7.258765,168.468306,3.262551,6.65272,0.128864,""]
["排放总量",586.9221,"-","-",94.614,"-",3.73706,""]