{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-12"]
["导出时间：","2023-01-08 15:17:08"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",20.6462,7.196923,224.776791,4.583,11.979618,0.23052,"正常生产"]
["02日",14.8125,7.135742,215.533,3.11,10.349297,0.13718,"正常生产"]
["03日",12.4178,7.039237,213.278416,2.539,8.845967,0.10088,"正常生产"]
["04日",17.2055,6.931557,206.155375,3.479,7.628464,0.11329,"正常生产"]
["05日",21.6252,6.894042,222.726958,5.981,7.681007,0.21397,"正常生产"]
["06日",11.8471,6.885489,214.066583,1.943,9.665316,0.10823,"正常生产"]
["07日",14.7344,6.907612,158.624583,2.29,8.988032,0.1294,"正常生产"]
["08日",21.3852,7.025407,174.423458,4.272,9.424447,0.23425,"正常生产"]
["09日",21.813,6.917918,163.988791,2.991,10.200253,0.20148,"正常生产"]
["10日",13.4233,6.921136,128.90175,1.559,8.85742,0.11682,"正常生产"]
["11日",20.2625,6.923754,134.860166,3.546,8.988398,0.18277,"正常生产"]
["12日",21.3477,6.905561,149.219458,3.133,8.166103,0.1483,"正常生产"]
["13日",16.0822,6.796166,143.61325,2.262,6.650577,0.10389,"正常生产"]
["14日",13.4101,6.809642,133.01375,1.695,6.479516,0.07206,"正常生产"]
["15日",15.4333,6.792421,124.940125,1.823,5.848417,0.09156,"正常生产"]
["16日",12.8334,6.781263,111.939208,1.38,5.817121,0.06177,"正常生产"]
["17日",9.7199,6.720996,128.41225,1.493,7.043998,0.09278,"正常生产"]
["18日",12.1062,6.546352,143.752958,1.663,9.287682,0.11164,"正常生产"]
["19日",11.461,6.642044,134.52525,1.503,9.006197,0.09356,"正常生产"]
["20日",14.1856,6.729992,133.485666,2.011,7.835714,0.10669,"正常生产"]
["21日",13.4785,6.955459,123.888875,1.579,6.618138,0.07508,"正常生产"]
["22日",13.9269,6.786462,116.076583,1.634,5.732434,0.09356,"正常生产"]
["23日",5.7841,6.81816,121.145291,0.708,5.98725,0.02644,"正常生产"]
["24日",16.562,6.79422,120.75875,1.674,4.181372,0.0559,"正常生产"]
["25日",18.0916,7.015454,146.090666,4.391,5.971224,0.2065,"正常生产"]
["26日",11.1929,7.337809,359.718541,3.778,20.309247,0.23632,"正常生产"]
["27日",12.5448,7.119665,317.049375,3.751,21.672472,0.27225,"正常生产"]
["28日",12.4132,7.06324,295.344958,3.5,21.661279,0.24892,"正常生产"]
["29日",19.6216,6.748173,282.031083,5.332,19.818,0.37149,"正常生产"]
["30日",22.6845,6.85681,267.858208,5.934,18.411483,0.40151,"正常生产"]
["31日",16.6505,6.829103,265.973333,4.614,17.509833,0.28855,"正常生产"]
["最小值",5.7841,6.546352,111.939208,0.708,4.181372,0.02644,""]
["最大值",22.6845,7.337809,359.718541,5.981,21.672472,0.40151,""]
["平均值",15.47428,6.897671,183.102369,2.908096,10.213428,0.158953,""]
["排放总量",479.7027,"-","-",90.151,"-",4.92756,""]