{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-02"]
["导出时间：","2023-03-18 09:26:58"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",10.5475,7.307111,185.9095,1.977,9.932756,0.10902,"正常生产"]
["02日",11.6194,7.279339,187.104,2.174,10.271,0.11593,"正常生产"]
["03日",22.0062,7.303676,187.161041,4.099,10.210361,0.21898,"正常生产"]
["04日",11.9376,7.322536,182.469333,2.184,10.383926,0.12162,"正常生产"]
["05日",12.207,7.305109,183.739166,2.175,10.22927,0.1184,"正常生产"]
["06日",11.5716,7.237254,181.313708,2.094,9.670702,0.10558,"正常生产"]
["07日",13.8431,7.219332,176.683958,2.407,8.914742,0.10764,"正常生产"]
["08日",10.702,7.250057,173.021875,1.766,9.082719,0.09399,"正常生产"]
["09日",13.4507,7.226051,196.284958,2.576,8.97489,0.05393,"正常生产"]
["10日",5.3835,7.154699,195.811208,1.028,3.831258,0.02188,"正常生产"]
["11日",18.6778,7.064877,184.845041,3.452,3.857199,0.069,"正常生产"]
["12日",19.5297,7.234456,178.037416,3.533,3.802274,0.07726,"正常生产"]
["13日",10.1478,7.15822,182.898125,1.89,3.972887,0.0395,"正常生产"]
["14日","-",7.392985,197.219,"-",4.05073,"-","正常生产"]
["15日","-",7.593493,197.219,"-",4.05073,"-","正常生产"]
["16日","-",7.508543,197.219,"-",4.05073,"-","正常生产"]
["17日","-",7.344293,197.219,"-",4.05073,"-","正常生产"]
["18日","-",7.258849,197.219,"-",4.05073,"-","正常生产"]
["19日","-",7.219169,197.219,"-",4.05073,"-","正常生产"]
["20日","-",7.23552,197.219,"-",4.05073,"-","正常生产"]
["21日","-",7.265671,197.219,"-",4.05073,"-","正常生产"]
["22日",8.5338,7.141855,180.818541,1.494,3.919103,0.03159,"正常生产"]
["23日",4.5998,7.167499,175.27875,0.829,4.376233,0.01826,"正常生产"]
["24日",9.992,7.078706,197.756458,2.029,5.397014,0.05908,"正常生产"]
["25日",7.8364,7.125169,182.44575,1.361,5.234156,0.03038,"正常生产"]
["26日",7.0942,6.575182,168.860666,1.165,3.223707,0.01218,"正常生产"]
["27日",4.4316,6.4055,157.087833,0.679,1.295468,0.00381,"正常生产"]
["28日",26.6609,6.455288,159.899041,4.243,0.882105,0.01759,"正常生产"]
["最小值",4.4316,6.4055,157.087833,0.679,0.882105,0.00381,""]
["最大值",26.6609,7.593493,197.756458,4.243,10.383926,0.21898,""]
["平均值",12.03863,7.172515,185.542084,2.15775,5.709557,0.071281,""]
["排放总量",240.7726,"-","-",43.155,"-",1.42562,""]