{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2023-03",{"$nulls":13},"导出时间：","2023-04-06 08:36:25"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["02日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["03日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["04日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["05日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["06日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["07日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["08日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程,停炉过程"]
["11日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["12日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["13日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["14日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["15日",51520.1,1.38,1.33,0.07,29.62,29.29,1.511,3.38,3.34,0.173,3.71,3.65,0.192,44.3,43.49,2.279,10.79,"启炉过程,正常生产"]
["16日",310370,1.51,1.39,0.533,15.17,15.59,4.732,3.52,3.6,1.086,2.59,2.65,0.807,39.12,39.94,12.023,11.17,"正常生产"]
["17日",309947.3,5.46,5.18,1.69,3.09,3.15,0.959,3.57,3.64,1.102,4.04,4.1,1.249,45.23,45.8,13.974,11.08,"正常生产"]
["18日",52781,5.97,6.01,0.316,1.82,1.89,0.096,3.38,3.47,0.177,4.65,4.8,0.247,43.06,44.14,2.244,11.22,"启炉过程,正常生产,停炉过程"]
["19日",7939.82,5.53,5.14,0.043413,1.02,0.95,0.008666,3.45,3.19,0.027654,3.08,2.87,0.026265,52.52,48.36,0.410128,10.12,"启炉过程,正常生产"]
["20日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常生产"]
["21日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常生产"]
["22日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常生产"]
["23日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常生产"]
["24日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常生产"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常生产"]
["26日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常生产"]
["27日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常生产"]
["28日","-","-","-","-","-","-","-",2.23,2.23,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常生产"]
["29日",69370.5,3.6193300565502885e+21,3.6193300565502885e+21,0.350284,"-","-",0.01797,2.11,1.51,0.142673,1.5159669725533304e+21,1.5159669725533304e+21,0.036042,"-","-",3.52563,"-","正常生产"]
["30日",150814.19,1.18,"-",0.168295,0.28,0.13,0.041284,2.35,2.64,0.401357,2.34,6.38,0.562502,59.12,55.03,8.869719,10.38,"正常生产"]
["31日",215905.2,1.33,1.29,0.270437,0.5,0.47,0.109866,2.91,2.85,0.653526,0.72,0.69,0.153724,36.22,33.35,7.982633,9.98,"正常生产"]
["最小值",7939.82,1.18,1.29,0.043413,0.28,0.13,0.008666,2.11,1.51,0.027654,0.72,0.69,0.026265,36.22,33.35,0.410128,9.98,""]
["最大值",310370,3.6193300565502885e+21,3.6193300565502885e+21,1.69,29.62,29.29,4.732,3.57,3.64,1.102,1.5159669725533304e+21,1.5159669725533304e+21,1.249,59.12,55.03,13.974,11.22,""]
["平均值",146081.01,4.5241625706878606e+20,5.1704715093575546e+20,0.43,7.35,7.35,0.93,2.98,2.94,0.47,1.894958715691663e+20,1.894958715691663e+20,0.4,45.65,44.3,6.41,10.67,""]
["排放总量",1168648.11,"-","-",3.441429,"-","-",7.475786,"-","-",3.76321,"-","-",3.273533,"-","-",51.30811,"-",""]