{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2023-05",{"$nulls":13},"导出时间：","2023-07-05 14:33:07"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",241636.61,1.45,1.38,0.352352,0.32,0.3,0.079384,3.99,3.78,0.983921,0.59,0.58,0.170266,48.35,44.96,11.788578,10.34,"正常生产"]
["02日",273696.29,1.48,1.48,0.432454,0.3,0.29,0.086305,3.88,3.8,1.106478,0.54,0.57,0.220462,28.97,27.89,8.132591,10.63,"正常生产"]
["03日",249822.92,7.3,6.62,1.873973,0.92,0.53,0.26675,3.81,4.79,0.99579,1.27,0.68,0.393685,20.68,19.25,5.434039,10.82,"正常生产"]
["04日",264630.32,12.62,13.32,3.387088,0.33,0.34,0.089703,3.62,3.8,0.976573,0.56,0.61,0.165538,16.19,16.94,4.333534,11.38,"正常生产"]
["05日",247125.6,12.74,14.39,3.306516,0.41,0.46,0.112175,3.92,4.48,1.042233,0.47,0.64,0.203563,15.79,18.13,4.08446,11.53,"正常生产"]
["06日",259298.12,17.1,20.63,4.484486,0.46,0.55,0.128916,4.12,4.95,1.117596,0.53,0.68,0.16223,20.24,24.53,5.282462,12.52,"正常生产"]
["07日",79357.53,16.99,23.9,1.372778,0.38,0.54,0.031376,3.81,5.36,0.311082,0.5,0.72,0.052252,15.8,22.08,1.270967,13.6,"正常生产,停炉过程"]
["08日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程,停炉过程"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["11日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["12日",130379.9,7.99,6.24,1.009898,1.65,1.39,0.215927,3.08,2.58,0.403338,0.6,0.5,0.078387,17.51,14.42,2.290505,9,"启炉过程,正常生产"]
["13日",244378.15,11.2,9.3,2.879951,3.26,2.9,0.794318,3.25,2.79,0.797461,0.59,0.51,0.146938,28.63,23.98,7.102346,9.23,"正常生产"]
["14日",256786.4,9.9,7.83,2.54163,1.07,0.93,0.281482,3.25,2.73,0.837977,0.59,0.5,0.154052,34.54,28.51,8.899301,9.03,"正常生产"]
["15日",247769.98,8.83,7.24,2.167749,0.57,0.49,0.146731,3.3,2.75,0.821963,0.59,0.49,0.14836,33.18,27.2,8.279674,8.9,"正常生产"]
["16日",253906.11,10.54,8.09,2.675595,0.44,0.4,0.140367,3.43,2.82,0.879493,0.6,0.53,0.160958,22.81,20.04,5.84905,9.68,"正常生产"]
["17日",233268,10.28,8.97,2.249339,1.7,1.44,0.62833,3.25,3.08,0.691511,0.6,0.53,0.302924,20.46,18.18,5.577699,9.51,"正常生产,停炉过程"]
["18日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["19日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["20日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["21日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["22日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["23日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["24日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程,停炉过程"]
["26日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["27日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["28日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["29日",124150.86,9.23,7.59,1.153942,0.37,0.31,0.04651,1.26,1.07,0.157323,0.49,0.46,0.088507,25.74,21.33,3.197252,8.84,"启炉过程,正常生产"]
["30日",252300.48,9.84,8.06,2.45018,0.31,0.25,0.079528,1.32,1.08,0.331958,0.63,0.53,0.348505,42.22,34.78,11.193426,8.76,"正常生产"]
["31日",254309.37,13.3,10.83,3.379338,0.32,0.27,0.210573,1.34,1.1,0.333007,0.6,0.51,0.543079,26.34,21.56,7.07662,8.71,"正常生产"]
["最小值",79357.53,1.45,1.38,0.352352,0.3,0.25,0.031376,1.26,1.07,0.157323,0.47,0.46,0.052252,15.79,14.42,1.270967,8.71,""]
["最大值",273696.29,17.1,23.9,4.484486,3.26,2.9,0.794318,4.12,5.36,1.117596,1.27,0.72,0.543079,48.35,44.96,11.788578,13.6,""]
["平均值",225801.04,10.04,9.74,2.23,0.8,0.71,0.2,3.16,3.18,0.73,0.6,0.56,0.2,26.09,23.98,6.23,10.15,""]
["排放总量",3612816.64,"-","-",35.717269,"-","-",3.338375,"-","-",11.787704,"-","-",3.339706,"-","-",99.792504,"-",""]