{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-04"]
["导出时间：","2023-05-19 10:29:02"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",15.911,6.686564,142.222458,2.332,0.823162,0.01627,"正常生产"]
["02日",10.4093,6.939876,139.528833,1.417,1.235939,0.00771,"正常生产"]
["03日",15.1282,7.098616,139.840541,2.202,0.704096,0.01174,"正常生产"]
["04日",7.4515,7.144607,147.80375,1.012,0.707098,0.00531,"正常生产"]
["05日",15.0807,6.98791,137.256125,2.132,0.947807,0.01903,"正常生产"]
["06日",15.5912,6.751592,146.596916,2.323,0.975231,0.01088,"正常生产"]
["07日",16.5937,6.699028,161.904416,2.921,0.761905,0.01655,"正常生产"]
["08日",10.9323,6.697833,190.909,2.079,1.193851,0.01487,"正常生产"]
["09日",20.9653,6.508467,194.814541,4.007,1.844263,0.04769,"正常生产"]
["10日",16.7488,6.73409,187.598041,3.076,2.47591,0.03829,"正常生产"]
["11日",13.0507,6.748727,175.403,2.183,2.212921,0.02923,"正常生产"]
["12日",10.1904,6.819418,160.92425,1.638,1.576532,0.00796,"正常生产"]
["13日",16.1754,6.906693,157.858375,2.487,0.867887,0.01322,"正常生产"]
["14日",8.1766,6.815738,151.197083,1.21,0.713668,0.00679,"正常生产"]
["15日",8.6597,6.690312,145.831,1.288,0.80411,0.00589,"正常生产"]
["16日",13.2297,6.748097,147.207416,1.883,0.827007,0.00896,"正常生产"]
["17日",10.885,6.808078,140.368833,1.556,0.769378,0.00737,"正常生产"]
["18日",6.9951,6.671686,150.320708,1.155,0.72659,0.00401,"正常生产"]
["19日",14.862,6.7115,137.335333,2.112,0.786985,0.01841,"正常生产"]
["20日",25.7497,6.656713,147.659333,4.903,1.128659,0.02662,"正常生产"]
["21日",22.511,6.718963,137.96925,2.995,0.972509,0.02197,"正常生产"]
["22日",5.924,6.478733,132.851166,0.785,0.910674,0.0048,"正常生产"]
["23日",12.1603,6.419054,132.725541,1.6,0.850115,0.01114,"正常生产"]
["24日",20.1518,6.257032,133.137833,2.619,0.971447,0.01853,"正常生产"]
["25日",12.3831,6.337947,127.37075,1.596,0.979318,0.01149,"正常生产"]
["26日",18.1987,6.828967,124.995625,2.248,0.6827,0.0036,"正常生产"]
["27日",8.5088,6.929956,125.43275,1.056,0.260417,0.0014,"正常生产"]
["28日",11.528112,7.152991,124.689125,1.41651,0.231748,0.001715,"正常生产"]
["29日",17.7935,7.318594,120.879458,2.143,0.259387,0.00438,"正常生产"]
["30日",11.6025,7.35523,117.731166,1.386,0.394561,0.00295,"正常生产"]
["最小值",5.924,6.257032,117.731166,0.785,0.231748,0.0014,""]
["最大值",25.7497,7.35523,194.814541,4.903,2.47591,0.04769,""]
["平均值",13.784937,6.787433,146.012087,2.058683,0.953195,0.013292,""]
["排放总量",413.548112,"-","-",61.76051,"-",0.398775,""]