{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-06"]
["导出时间：","2023-07-02 17:03:31"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",5.2652,7.501059,131.630458,0.69,0.409195,0.002,"正常生产"]
["02日",16.2114,7.578878,132.12325,2.151,0.292091,0.00534,"正常生产"]
["03日",21.2527,7.634734,132.747125,2.807,0.213971,0.00738,"正常生产"]
["04日",22.7222,7.752227,126.538958,2.868,0.277312,0.00281,"正常生产"]
["05日",28.7536,7.74496,127.345958,3.682,0.125818,0.0061,"正常生产"]
["06日",27.3741,7.620425,128.273083,3.535,0.19587,0.00688,"正常生产"]
["07日",28.1966,7.647301,117.555333,2.779,0.136369,0.00708,"正常生产"]
["08日",30.4378,7.773396,81.643666,2.468,0.514277,0.01752,"正常生产"]
["09日",30.5051,7.808935,82.854666,2.537,0.549316,0.01741,"正常生产"]
["10日",30.517,7.692025,83.772958,2.543,0.33962,0.01119,"正常生产"]
["11日",33.3933,7.625406,82.011833,2.741,0.403527,0.01344,"正常生产"]
["12日",34.3887,7.87558,81.175291,2.806,0.343314,0.011,"正常生产"]
["13日",33.9886,7.872473,82.2275,2.839,0.220523,0.00532,"正常生产"]
["14日",34.8474,7.889953,84.045791,2.953,0.346238,0.01204,"正常生产"]
["15日",28.2884,7.896049,94.777375,2.698,0.245673,0.0068,"正常生产"]
["16日",29.9068,7.771486,97.604875,2.925,0.101292,0.00426,"正常生产"]
["17日",27.3658,7.751052,97.531708,2.625,0.200331,0.00523,"正常生产"]
["18日",35.8917,7.697973,97.017291,3.489,0.130779,0.00534,"正常生产"]
["19日",24.3989,7.600293,96.644541,2.368,0.099907,0.00287,"正常生产"]
["20日",43.0602,7.692389,99.876416,4.266,0.179872,0.01107,"正常生产"]
["21日",25.0684,7.839921,103.300625,2.582,0.34646,0.00995,"正常生产"]
["22日",30.3135,7.420308,117.81425,3.648,0.378082,0.01186,"正常生产"]
["23日",25.9878,7.192963,141.388125,3.646,0.522742,0.01364,"正常生产"]
["24日",32.9214,7.31237,151.101125,5.07,0.520407,0.01769,"正常生产"]
["25日",17.7673,7.143958,160.517166,2.855,0.215041,0.0047,"正常生产"]
["26日",30.1802,7.047833,159.635375,4.827,0.415295,0.01398,"正常生产"]
["27日",21.0294,7.035166,158.467791,3.345,0.334264,0.00802,"正常生产"]
["28日",19.044,7.289958,159.058125,3.04,0.426967,0.0084,"正常生产"]
["29日",24.1943,7.330291,163.79275,3.941,0.394326,0.00728,"正常生产"]
["30日",33.8009,7.263125,169.041916,5.722,0.484305,0.0163,"正常生产"]
["最小值",5.2652,7.035166,81.175291,0.69,0.099907,0.002,""]
["最大值",43.0602,7.896049,169.041916,5.722,0.549316,0.01769,""]
["平均值",27.56909,7.576749,118.05051,3.1482,0.312106,0.009096,""]
["排放总量",827.0727,"-","-",94.446,"-",0.2729,""]