{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-05"]
["导出时间：","2023-06-03 08:52:09"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",12.9866,7.379451,121.258375,1.589,0.338147,0.00554,"正常生产"]
["02日",10.8601,7.375246,121.597333,1.283,0.298833,0.00164,"正常生产"]
["03日",5.6053,7.285171,120.052708,0.672,0.25879,0.001,"正常生产"]
["04日",14.0804,7.279857,120.337708,1.719,0.160318,0.00291,"正常生产"]
["05日",11.4926,7.348797,125.590333,1.472,0.11092,0.00255,"正常生产"]
["06日",12.2488,7.328463,131.680125,1.631,0.114742,0.00194,"正常生产"]
["07日",8.9953,7.410171,134.428458,1.243,0.186535,0.00273,"正常生产"]
["08日",10.1715,7.172318,136.177,1.361,0.404657,0.00753,"正常生产"]
["09日",12.8594,7.136502,129.882541,1.751,0.453488,0.00229,"正常生产"]
["10日",9.69,7.220493,133.992666,1.285,0.249475,0.00311,"正常生产"]
["11日",4.2712,7.502102,129.084208,0.517,0.708078,0.00235,"正常生产"]
["12日",6.6675,7.527788,121.532458,0.813,0.852922,0.0063,"正常生产"]
["13日",20.256,7.435365,120.581875,2.416,0.416095,0.01101,"正常生产"]
["14日",10.2158,7.470475,118.499666,1.22,0.202324,0.00186,"正常生产"]
["15日",19.2554,7.283288,121.786041,2.378,0.493377,0.01261,"正常生产"]
["16日",14.2165,7.427572,121.086833,1.686,0.205432,0.00288,"正常生产"]
["17日",19.6501,7.453005,117.225125,2.338,0.101181,0.00359,"正常生产"]
["18日",11.5204,7.665254,156.09425,1.795,0.486299,0.00642,"正常生产"]
["19日",12.588,7.569195,151.134958,1.89,0.53206,0.00633,"正常生产"]
["20日",2.1195,7.294383,152.410583,0.323,0.506648,0.00094,"正常生产"]
["21日",16.9862,7.314725,158.28625,2.698,0.406458,0.00763,"正常生产"]
["22日",28.5801,7.536665,159.017458,4.516,0.52057,0.01675,"正常生产"]
["23日",13.8383,7.305638,158.307541,2.17,0.576248,0.00812,"正常生产"]
["24日",19.9304,7.459406,142.63975,2.733,0.686686,0.01226,"正常生产"]
["25日",10.5303,7.682651,138.141541,1.463,0.076854,0.00051,"正常生产"]
["26日",11.1844,7.745337,137.168333,1.531,0.107222,0.00173,"正常生产"]
["27日",25.823,7.664262,135.955625,3.516,0.10906,0.00175,"正常生产"]
["28日",15.7363,7.501869,136.551958,2.141,0.189275,0.00433,"正常生产"]
["29日",10.733,7.605085,136.474791,1.463,0.296398,0.00294,"正常生产"]
["30日",7.2343,7.581529,135.867541,0.977,0.130921,0.00119,"正常生产"]
["31日",4.2281,7.56406,136.913958,0.574,0.249812,0.00139,"正常生产"]
["最小值",2.1195,7.136502,117.225125,0.323,0.076854,0.00051,""]
["最大值",28.5801,7.745337,159.017458,4.516,0.852922,0.01675,""]
["平均值",12.727574,7.436326,134.185741,1.714967,0.336445,0.004649,""]
["排放总量",394.5548,"-","-",53.164,"-",0.14413,""]