{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-07"]
["导出时间：","2023-08-28 14:37:03"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",29.9182,7.143833,171.827791,5.139,0.514997,0.01893,"正常生产"]
["02日",27.0115,6.904125,160.060125,4.136,0.302934,0.00869,"正常生产"]
["03日",19.6482,6.949166,121.883166,2.711,0.152222,0.00323,"正常生产"]
["04日",34.1559,6.867208,129.3155,4.331,0.513481,0.0186,"正常生产"]
["05日",35.6807,7.054541,121.746791,4.361,0.537959,0.01933,"正常生产"]
["06日",29.9904,7.242791,115.542583,3.537,0.779031,0.02922,"正常生产"]
["07日",19.4905,6.925458,89.834,1.752,0.74583,0.01454,"正常生产"]
["08日",26.9045,6.839375,89.834,2.422,0.74583,0.02011,"正常生产"]
["09日",22.4098,6.577833,89.834,2.013,0.74583,0.01672,"正常生产"]
["10日",29.1998,6.741708,92.289,2.69,0.854137,0.02558,"正常生产"]
["11日",28.8833,6.756,95.455958,2.842,0.934965,0.01682,"正常生产"]
["12日",35.9691,7.11675,106.138791,3.86,0.158847,0.0057,"正常生产"]
["13日",24.0564,6.943166,94.339375,2.263,0.366197,0.00885,"正常生产"]
["14日",29.6841,7.0055,98.447041,2.977,0.479233,0.01681,"正常生产"]
["15日",21.4463,7.252583,102.807791,2.182,0.501616,0.00948,"正常生产"]
["16日",33.9933,7.234208,96.323458,3.219,0.43191,0.0155,"正常生产"]
["17日",27.3286,7.490708,102.422458,2.845,0.53791,0.01877,"正常生产"]
["18日",24.9539,7.320666,103.356458,2.55,0.45671,0.0134,"正常生产"]
["19日",25.3298,7.343416,102.6965,2.598,0.480535,0.01591,"正常生产"]
["20日",33.9769,6.991045,101.547625,3.405,0.740336,0.02273,"正常生产"]
["21日",36.8584,7.171791,95.262916,3.51,0.26184,0.00763,"正常生产"]
["22日",31.6243,6.851916,82.796416,2.578,0.13834,0.00446,"正常生产"]
["23日",30.4948,7.039583,84.207875,2.725,0.25061,0.00563,"正常生产"]
["24日",24.0729,7.010375,94.303833,2.267,0.151594,0.00369,"正常生产"]
["25日",39.1555,7.0615,95.209166,3.744,0.273635,0.0091,"正常生产"]
["26日",34.9516,6.912708,87.689416,3.035,0.365234,0.01156,"正常生产"]
["27日",43.3069,6.946666,82.833583,3.583,0.419176,0.02002,"正常生产"]
["28日",25.0477,6.958375,85.143541,2.143,0.338298,0.00921,"正常生产"]
["29日",31.7208,7.062125,84.268833,2.66,0.317905,0.01004,"正常生产"]
["30日",19.8598,6.988958,85.792416,1.729,0.35717,0.00579,"正常生产"]
["31日",27.9647,6.813125,89.927916,2.524,0.542042,0.0169,"正常生产"]
["最小值",19.4905,6.577833,82.796416,1.729,0.13834,0.00323,""]
["最大值",43.3069,7.490708,171.827791,5.139,0.934965,0.02922,""]
["平均值",29.196406,7.016683,101.714139,2.978419,0.464398,0.013643,""]
["排放总量",905.0886,"-","-",92.331,"-",0.42295,""]