{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-03"]
["导出时间：","2023-08-28 14:46:17"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",14.3946,6.668093,184.559083,2.514,0.617696,0.00715,"正常生产"]
["02日",9.9243,6.752124,171.143916,1.75,0.656326,0.0069,"正常生产"]
["03日",13.2144,6.623089,168.345625,2.044,0.647998,0.00741,"正常生产"]
["04日",11.1997,6.529674,151.366083,1.667,0.557762,0.00701,"正常生产"]
["05日",2.9247,6.571445,147.731375,0.42,0.54808,0.00107,"正常生产"]
["06日",16.2328,6.54042,139.860125,2.165,0.415401,0.00821,"正常生产"]
["07日",8.1156,6.674567,134.523958,1.131,0.438197,0.0045,"正常生产"]
["08日",6.5841,6.840365,139.04225,0.855,0.568417,0.0023,"正常生产"]
["09日",9.5054,6.726743,128.921416,1.216,0.300569,0.00201,"正常生产"]
["10日",16.0101,6.611489,128.516083,2.056,0.200272,0.00292,"正常生产"]
["11日",9.3919,6.673608,132.942833,1.304,0.282803,0.00449,"正常生产"]
["12日",6.9619,6.635062,139.288041,0.979,0.425367,0.00226,"正常生产"]
["13日",8.8988,6.596243,140.778291,1.253,0.298161,0.00253,"正常生产"]
["14日",21.4603,6.656191,144.23925,3.012,0.207173,0.01128,"正常生产"]
["15日","-",6.744765,138.717,"-",0.88897,"-","正常生产"]
["16日","-",6.841395,138.717,"-",0.88897,"-","正常生产"]
["17日","-",6.918796,138.717,"-",0.88897,"-","正常生产"]
["18日","-",6.960823,138.82275,"-",0.658609,"-","正常生产"]
["19日","-",6.998494,139.117,"-",0.01173,"-","正常生产"]
["20日","-",7.030624,139.117,"-",0.01173,"-","正常生产"]
["21日","-",7.060449,138.149791,"-",0.08976,"-","正常生产"]
["22日","-",7.093071,135.754708,"-",0.43981,"-","正常生产"]
["23日","-",7.142209,137.501,"-",0.74577,"-","正常生产"]
["24日","-",7.182754,137.501,"-",0.74577,"-","正常生产"]
["25日",8.4226,7.046216,141.99925,1.231,0.658555,0.00487,"正常生产"]
["26日",0.0606,6.874223,148.668375,0.009,0.618728,5e-05,"正常生产"]
["27日","-",6.706206,152.752541,"-",0.667576,"-","正常生产"]
["28日",12.7804,6.509311,158.317583,1.94,0.567874,0.00785,"正常生产"]
["29日",8.2787,6.524254,144.619166,1.154,0.473544,0.002,"正常生产"]
["30日",15.8701,6.66243,139.490333,2.216,0.294523,0.00685,"正常生产"]
["31日",10.9522,6.688463,139.222541,1.529,0.683027,0.01279,"正常生产"]
["最小值",0.0606,6.509311,128.516083,0.009,0.01173,5e-05,""]
["最大值",21.4603,7.182754,184.559083,3.012,0.88897,0.01279,""]
["平均值",10.55916,6.77689,143.820721,1.52225,0.499939,0.005222,""]
["排放总量",211.1832,"-","-",30.445,"-",0.10445,""]