{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-08"]
["导出时间：","2023-09-09 09:45:54"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",30.0952,6.93225,94.881208,2.847,0.471767,0.01082,"正常生产"]
["02日",25.4647,7.091958,97.011416,2.429,0.193047,0.00493,"正常生产"]
["03日",17.1158,7.09725,90.024083,1.545,0.309413,0.00445,"正常生产"]
["04日",58.5836,7.0625,91.318583,5.38,0.462398,0.02777,"正常生产"]
["05日",22.9836,6.665666,84.446083,1.88,0.205189,0.00528,"正常生产"]
["06日",36.6287,7.022833,84.998875,3.161,0.210457,0.00656,"正常生产"]
["07日",44.096393,7.350628,99.711374,4.458043,0.218546,0.0132,"正常生产"]
["08日",27.7759,7.265541,108.191791,2.977,0.34534,0.0095,"正常生产"]
["09日",44.103,7.029291,102.577666,4.371,0.127494,0.00628,"正常生产"]
["10日",39.1586,6.992166,90.205708,3.544,0.27143,0.01456,"正常生产"]
["11日",22.3161,7.062708,92.828416,2.094,0.25079,0.0042,"正常生产"]
["12日",33.9985,6.99725,98.754125,3.329,0.26843,0.00948,"正常生产"]
["13日",42.3507,6.890291,98.091,4.151,0.26847,0.01042,"正常生产"]
["14日",43.4322,7.06975,98.091,4.264,0.157307,0.00807,"正常生产"]
["15日",38.310656,7.029241,103.170167,3.971896,0.238404,0.00627,"正常生产"]
["16日",35.4713,7.361916,104.025166,3.658,0.410467,0.01402,"正常生产"]
["17日",36.1415,7.258166,95.740875,3.476,0.169566,0.00754,"正常生产"]
["18日",40.9089,6.743333,85.066833,3.47,0.304531,0.01349,"正常生产"]
["19日",47.3324,6.733791,83.039583,3.993,0.307972,0.0132,"正常生产"]
["20日",34.1902,6.485875,83.961541,2.85,0.179335,0.00721,"正常生产"]
["21日",29.2018,6.720083,85.775708,2.533,0.105734,0.0023,"正常生产"]
["22日",41.3682,7.017833,94.710083,3.986,0.246479,0.01205,"正常生产"]
["23日",31.6312,7.021875,90.368958,2.753,0.378743,0.01587,"正常生产"]
["24日",39.3,7.158083,70.910791,2.947,0.631193,0.02753,"正常生产"]
["25日",33.1169,7.237083,83.578625,2.809,0.688458,0.02329,"正常生产"]
["26日",35.539,7.111166,86.198958,3.032,0.280697,0.01057,"正常生产"]
["27日",40.4924,7.15625,86.166041,3.53,0.288292,0.01254,"正常生产"]
["28日",39.7948,7.36725,94.5255,3.835,0.408632,0.01542,"正常生产"]
["29日",33.5365,7.231666,102.350125,3.43,0.562093,0.02075,"正常生产"]
["30日",37.1364,7.030833,84.808166,3.074,0.264615,0.01061,"正常生产"]
["31日",38.249,7.072208,62.070125,2.407,0.107832,0.00334,"正常生产"]
["最小值",17.1158,6.485875,62.070125,1.545,0.105734,0.0023,""]
["最大值",58.5836,7.36725,108.191791,5.38,0.688458,0.02777,""]
["平均值",36.123359,7.040862,91.212857,3.296288,0.301068,0.011339,""]
["排放总量",1119.824149,"-","-",102.184939,"-",0.35152,""]