{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2023-08",{"$nulls":13},"导出时间：","2023-09-09 09:46:02"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",164987.4,8.19,7.46,1.307035,0.42,0.38,0.068044,1.2,1.1,0.195569,5.92,5.48,0.956815,6.67,6.03,1.068484,9.88,"启炉过程,正常生产"]
["02日",285753.8,8.97,8.32,2.493727,1.07,0.98,0.522219,1.24,1.12,0.355269,3.09,2.55,0.96078,2.36,2.16,1.412472,10.09,"正常生产"]
["03日",265480.8,9.99,9.28,2.724343,1.33,1.23,0.349445,1.37,1.27,0.358664,1.93,1.79,0.503481,2.06,1.91,0.552476,10.1,"正常生产"]
["04日",247618.57,6.99,6.29,1.72813,1.75,1.55,0.43283,1.38,1.22,0.342148,0.65,0.57,0.16109,2.16,1.91,0.536479,9.61,"正常生产"]
["05日",263491.64,7.56,6.96,1.98912,1.43,1.3,0.36543,1.44,1.31,0.378752,0.69,0.63,0.19931,2.42,2.18,0.638878,9.94,"正常生产"]
["06日",273097.5,3.04,2.81,0.831012,1.3,1.19,0.352497,1.73,1.58,0.467089,0.65,0.59,0.178572,2.62,2.38,0.71447,9.91,"正常生产"]
["07日",263135.31,2.79,2.51,0.706301,1.53,1.35,0.402241,1.72,1.51,0.454216,0.66,0.58,0.193229,6.68,5.79,1.793413,9.59,"正常生产"]
["08日",268131.4,1.9,1.73,0.539868,1.76,1.58,0.47128,1.47,1.33,0.395235,0.7,0.63,0.200938,2.49,2.24,0.670414,9.81,"正常生产"]
["09日",265806.71,5.33,4.87,1.453728,1.24,1.12,0.881491,1.51,1.36,0.403171,0.73,0.66,0.473229,2.49,2.24,1.131707,9.75,"正常生产"]
["10日",263233.3,5.86,5.29,1.591064,0.37,0.33,0.099044,1.32,1.19,0.350203,0.7,0.62,0.20242,2.07,1.86,0.552776,9.74,"正常生产"]
["11日",263006.4,6.08,5.57,1.643135,0.36,0.32,0.095678,1.5,1.36,0.398601,0.7,0.63,0.20231,2.05,1.86,0.542946,9.86,"正常生产"]
["12日",268534.86,5.5,5.01,1.523998,0.35,0.32,0.096769,1.36,1.25,0.375728,0.64,0.58,0.177548,1.99,1.8,0.54737,9.83,"正常生产"]
["13日",257205.08,4.63,4.19,1.213444,0.34,0.3,0.08968,1.14,1.01,0.292222,0.68,0.61,0.187749,2.43,2.16,0.622251,9.69,"正常生产"]
["14日",259703.6,6.42,5.8,1.665738,0.36,0.32,0.093801,1.26,1.12,0.327099,0.7,0.61,0.19605,2.19,1.96,0.571562,9.67,"正常生产"]
["15日",262938.2,4.52,4.2,1.059767,0.36,0.32,0.095166,1.48,1.32,0.393461,0.7,0.62,0.201681,2.91,2.59,0.735889,9.67,"正常生产"]
["16日",260156,2.75,2.63,0.910772,1.46,1.3,0.541899,1.41,1.27,0.408152,0.7,0.63,0.462688,3.2,2.87,1.556605,9.74,"正常生产"]
["17日",254315.54,1.02,0.92,0.298872,2.48,2.24,0.63049,1.38,1.25,0.350994,0.66,0.59,0.170173,2.52,2.26,0.646455,9.75,"正常生产"]
["18日",262399.7,1.48,1.42,0.419188,2.42,2.2,0.635829,1.33,1.21,0.348977,0.66,0.6,0.176218,2.12,1.93,0.568455,9.85,"正常生产"]
["19日",254131.4,2.1,1.99,0.560157,2.57,2.31,0.65775,1.36,1.23,0.345524,0.67,0.6,0.172301,2.28,2.06,0.577694,9.74,"正常生产"]
["20日",260185.67,0.94,0.84,0.269168,2.6,2.33,0.676396,1.5,1.35,0.392056,0.68,0.61,0.187668,2.96,2.63,0.770052,9.74,"正常生产"]
["21日",263034.89,1.07,1.07,0.298242,2.4,2.2,0.626164,1.24,1.13,0.326386,0.66,0.6,0.176071,2.52,2.31,0.658443,9.93,"正常生产"]
["22日",262224.6,0.48,0.45,0.152669,2.51,2.29,0.660562,1.36,1.24,0.355244,0.65,0.6,0.174947,2.08,1.9,0.550889,9.94,"正常生产"]
["23日",269421.6,0.87,0.81,0.393323,2.24,2.01,0.828405,1.41,1.3,0.371595,0.66,0.6,0.429155,5.51,5.1,2.332138,10.01,"正常生产"]
["24日",257598.61,0.6,"-",0.172744,0.54,0.48,0.136526,1.14,1.02,0.298442,0.69,0.61,0.183986,5.99,5.46,1.585079,10.03,"正常生产"]
["25日",227254.71,2.56,2.02,0.531969,0.5,0.45,0.096688,1.31,1.17,0.303432,0.73,0.64,0.070963,9.56,8.3,2.980733,9.74,"生产设施故障,正常生产"]
["26日",257426.93,0.34,0.3,0.08788,0.52,0.47,0.134493,1.25,1.13,0.328826,0.67,0.61,0.175414,11.47,10.21,2.971217,9.77,"正常生产"]
["27日",238811.59,0.46,0.41,0.108237,0.5,0.45,0.118388,1.36,1.21,0.320673,0.67,0.6,0.159173,13.44,11.91,3.171222,9.72,"生产设施故障,正常生产"]
["28日",271005.9,0.36,0.34,0.098579,0.43,0.4,0.118109,1.25,1.16,0.338802,0.63,0.58,0.172032,14.07,12.94,3.79294,10.1,"正常生产"]
["29日",263680.24,1.68,1.75,0.443251,0.49,0.45,0.132688,1.29,1.18,0.34471,0.65,0.59,0.172501,7.77,7.14,2.058822,10.02,"正常生产"]
["30日",259448.94,1.26,1.21,0.28865,1.18,1.11,0.342073,1.27,1.19,0.330993,0.85,0.76,1.067793,4.78,4.48,7.684985,10.22,"正常生产"]
["31日",251986.07,0.57,0.55,0.150583,1.58,1.5,0.392226,1.12,1.06,0.284458,0.65,0.62,0.164726,2.15,2.05,0.546879,10.42,"正常生产"]
["最小值",164987.4,0.34,0.3,0.08788,0.34,0.3,0.068044,1.12,1.01,0.195569,0.63,0.57,0.070963,1.99,1.8,0.536479,9.59,""]
["最大值",285753.8,9.99,9.28,2.724343,2.6,2.33,0.881491,1.73,1.58,0.467089,5.92,5.48,1.067793,14.07,12.94,7.684985,10.42,""]
["平均值",257587.32,3.42,3.23,0.89,1.23,1.12,0.35,1.35,1.23,0.35,0.96,0.87,0.29,4.38,3.95,1.43,9.86,""]
["排放总量",7985206.96,"-","-",27.654694,"-","-",11.144301,"-","-",10.936691,"-","-",9.111011,"-","-",44.544195,"-",""]