{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-09"]
["导出时间：","2023-10-13 13:34:52"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",28.5868,7.134625,64.441583,1.851,0.273389,0.00893,"正常生产"]
["02日",32.8185,6.84725,60.392208,1.992,0.255361,0.01035,"正常生产"]
["03日",35.0945,6.873333,58.318833,2.065,0.103952,0.00406,"正常生产"]
["04日",47.7397,6.792916,58.527375,2.827,0.125314,0.00797,"正常生产"]
["05日",35.3381,6.925833,63.85725,2.314,0.236977,0.00909,"正常生产"]
["06日",38.4729,7.3005,72.65,2.819,0.128092,0.00399,"正常生产"]
["07日",34.1008,7.4475,81.648,2.849,0.190227,0.00776,"正常生产"]
["08日",33.8394,7.353166,78.918,2.674,0.260424,0.00858,"正常生产"]
["09日",24.5079,7.403458,82.001875,2.01,0.259966,0.0076,"正常生产"]
["10日",16.1234,7.143791,81.135125,1.298,0.169797,0.00386,"正常生产"]
["11日",21.1143,6.900458,74.771,1.574,0.06475,0.00137,"正常生产"]
["12日",28.3412,6.32575,76.690708,2.235,0.128287,0.00739,"正常生产"]
["13日",18.1002,7.071833,80.265333,1.47,0.560114,0.01068,"正常生产"]
["14日",24.5374,6.822416,64.447833,1.581,0.122186,0.00369,"正常生产"]
["15日",34.1304,7.104333,68.4245,2.413,0.244687,0.00957,"正常生产"]
["16日",32.1791,7.515333,80.702625,2.673,0.403677,0.01201,"正常生产"]
["17日",25.6801,7.472375,82.458041,2.104,0.256969,0.00818,"正常生产"]
["18日",25.6826,7.554625,84.819333,2.189,0.287507,0.00726,"正常生产"]
["19日",25.0376,7.634083,86.969875,2.165,0.263566,0.00541,"正常生产"]
["20日",32.2131,7.780083,89.8715,2.959,0.264856,0.01157,"正常生产"]
["21日",28.9731,7.648416,92.31925,2.633,0.378055,0.01444,"正常生产"]
["22日",27.7579,7.711791,91.535458,2.601,0.328165,0.0142,"正常生产"]
["23日",26.1515,7.734208,101.478166,2.69,0.427949,0.0145,"正常生产"]
["24日",28.0298,7.664083,102.782708,2.924,0.374645,0.0072,"正常生产"]
["25日",28.7303,7.514041,106.708375,3.017,0.230715,0.00949,"正常生产"]
["26日",27.5805,7.505791,105.315041,2.931,0.389789,0.0112,"正常生产"]
["27日",35.9426,7.714875,106.503041,3.877,0.123222,0.00482,"正常生产"]
["28日",24.238,7.631833,128.980375,3.245,0.412766,0.01346,"正常生产"]
["29日",30.6069,7.297541,126.410083,3.687,0.439607,0.00791,"正常生产"]
["30日",27.8538,7.132041,112.238458,3.099,0.210506,0.00745,"正常生产"]
["最小值",16.1234,6.32575,58.318833,1.298,0.06475,0.00137,""]
["最大值",47.7397,7.780083,128.980375,3.877,0.560114,0.0145,""]
["平均值",29.316746,7.298609,85.519398,2.4922,0.26385,0.008466,""]
["排放总量",879.5024,"-","-",74.766,"-",0.25399,""]