{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2023-09",{"$nulls":13},"导出时间：","2023-10-13 13:35:04"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",243313.53,0.47,0.45,0.117864,2.19,2.04,0.532643,1.24,1.16,0.303727,0.68,0.64,0.168782,2.23,2.07,0.548121,10.16,"正常生产"]
["02日",253280.98,0.83,0.79,0.216382,2.21,2.02,0.548686,1.52,1.41,0.386898,0.69,0.63,0.185969,2.25,2.06,0.566496,10.01,"正常生产"]
["03日",258935.78,0.46,0.43,0.11988,2.01,1.83,0.519675,1.39,1.27,0.357516,0.66,0.6,0.172127,2.15,1.96,0.56272,9.86,"正常生产"]
["04日",223628.2,0.54,0.54,0.123675,2.03,1.88,0.456034,1.42,1.32,0.318131,0.67,0.62,0.151456,2.19,2.02,0.489293,10.03,"生产设施故障,正常生产"]
["05日",244060.7,0.52,0.52,0.128676,1.97,1.88,0.481567,1.31,1.25,0.319131,0.66,0.63,0.163515,2.1,2,0.512727,10.43,"正常生产,焖炉"]
["06日",261577.34,0.77,0.7,0.252812,2,1.83,1.010299,1.39,1.3,0.353851,0.67,0.62,0.497662,4.47,4.14,2.31649,10.11,"正常生产"]
["07日",259493.6,1.02,0.96,0.263647,1.51,1.4,0.393421,1.36,1.26,0.34919,0.67,0.62,0.17663,9.18,8.53,2.412411,10.12,"正常生产"]
["08日",248160.47,3.28,3.4,0.851791,1.5,1.41,0.372269,1.42,1.32,0.354628,0.68,0.63,0.169659,9.73,9.07,2.425403,10.13,"正常生产,焖炉"]
["09日",263167.04,1.26,1.25,0.343013,1.57,1.53,0.412787,1.3,1.26,0.342019,0.65,0.63,0.172527,10.09,9.76,2.653816,10.54,"正常生产"]
["10日",261126.1,0.5,0.49,0.133857,1.43,1.38,0.37634,1.26,1.21,0.330475,0.67,0.64,0.181374,10.32,9.95,2.708498,10.52,"正常生产"]
["11日",258727.8,0.52,0.5,0.135587,1.66,1.59,0.427416,1.55,1.5,0.402031,0.67,0.65,0.174889,9.87,9.49,2.561942,10.5,"正常生产"]
["12日",271773,0.42,0.45,0.115481,1.41,1.38,0.378661,1.33,1.31,0.360555,0.65,0.64,0.177813,10.65,10.46,2.906267,10.68,"正常生产"]
["13日",267824.6,0.55,0.55,0.247716,1.41,1.36,0.569593,1.22,1.18,0.396222,0.64,0.62,0.471625,8.26,8.1,2.92381,10.57,"正常生产"]
["14日",263543.55,0.46,0.48,0.138041,1.28,1.24,0.333161,1.37,1.34,0.368503,0.67,0.65,0.177276,3.36,3.26,0.890238,10.64,"正常生产"]
["15日",263683.8,0.53,0.6,0.13962,0.99,0.96,0.25998,1.29,1.25,0.33711,0.64,0.62,0.170183,6.33,6.06,1.664367,10.58,"正常生产"]
["16日",264382.27,0.89,0.97,0.211074,1.28,1.24,0.33723,1.37,1.34,0.360302,0.64,0.63,0.171472,18.54,17.76,4.81525,10.66,"正常生产"]
["17日",256706.11,0.56,0.5,0.175008,1.09,1.01,0.265098,1.2,1.13,0.315851,0.66,0.62,0.420596,19.44,17.74,5.760276,10.23,"正常生产"]
["18日",275863.21,3.05,3.56,0.992744,1.87,1.79,0.532363,1.16,1.1,0.322961,0.64,0.61,0.525997,13.05,11.94,4.07026,10.32,"正常生产"]
["19日",268957.1,0.54,0.54,0.142948,2.77,2.74,0.74291,1.21,1.2,0.329363,0.65,0.64,0.175002,10.28,9.92,2.751026,10.77,"正常生产"]
["20日",270186.75,1.29,1.26,0.396297,3.8,3.71,1.154804,1.14,1.14,0.3059,2.46,2.4,0.720731,65.86,64.24,18.017726,10.77,"正常生产"]
["21日",259968,0.67,0.63,0.19327,2.88,2.77,0.745564,1.27,1.23,0.328919,2.92,2.74,0.738248,75.59,72.14,20.122764,10.5,"正常生产"]
["22日",266366.1,1.19,1.19,0.314956,3.02,3.02,0.802982,1.2,1.2,0.320493,1.19,1.14,0.322654,61.82,61.68,16.459873,10.88,"正常生产"]
["23日",187474.3,1.38,1.47,0.267745,2.76,2.8,0.514241,1.15,1.17,0.218765,0.94,0.96,0.178097,55.11,55.83,10.261755,11.05,"正常生产,停炉过程"]
["24日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["26日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["27日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运,停炉过程"]
["28日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["29日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["30日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["最小值",187474.3,0.42,0.43,0.115481,0.99,0.96,0.25998,1.14,1.1,0.218765,0.64,0.6,0.151456,2.1,1.96,0.489293,9.86,""]
["最大值",275863.21,3.28,3.56,0.992744,3.8,3.71,1.154804,1.55,1.5,0.402031,2.92,2.74,0.738248,75.59,72.14,20.122764,11.05,""]
["平均值",256182.62,0.94,0.96,0.26,1.94,1.86,0.52,1.3,1.25,0.33,0.87,0.83,0.28,17.95,17.39,4.71,10.43,""]
["排放总量",5892200.33,"-","-",6.022084,"-","-",12.167724,"-","-",7.782541,"-","-",6.464284,"-","-",108.401529,"-",""]