{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-10"]
["导出时间：","2024-01-03 13:31:25"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",33.1177,7.239416,114.964083,3.803,0.235751,0.01191,"正常生产"]
["02日",30.1456,7.343875,118.239166,3.602,0.374927,0.00955,"正常生产"]
["03日",22.9118,7.357708,124.080375,2.862,0.262962,0.00836,"正常生产"]
["04日",24.4191,7.400416,126.321416,3.083,0.218105,0.00493,"正常生产"]
["05日",26.1232,7.31325,125.373625,3.235,0.273006,0.00714,"正常生产"]
["06日",39.446,7.341333,120.258708,4.736,0.091882,0.00566,"正常生产"]
["07日",23.9775,7.379958,126.912,3.113,0.30047,0.00956,"正常生产"]
["08日",26.883,7.147083,124.374833,3.247,0.459171,0.01164,"正常生产"]
["09日",37.6881,7.227458,118.696166,4.444,0.218007,0.01146,"正常生产"]
["10日",34.7127,7.287666,120.973291,4.237,0.199321,0.00825,"正常生产"]
["11日",47.3822,7.086583,117.454333,5.061,0.147049,0.00714,"正常生产"]
["12日",36.8059,7.188625,100.39,3.872,0.079526,0.00384,"正常生产"]
["13日",27.829,7.346083,122.366833,3.436,0.202827,0.00848,"正常生产"]
["14日",42.4137,7.179791,120.027,5.023,0.16034,0.00671,"正常生产"]
["15日",46.4393,7.176875,116.958083,5.401,0.242262,0.01041,"正常生产"]
["16日",39.694,7.140791,114.9395,4.559,0.300765,0.0165,"正常生产"]
["17日",43.0244,7.143541,114.9875,4.926,0.315456,0.00967,"正常生产"]
["18日",29.7552,6.942458,112.427791,3.321,0.359382,0.01401,"正常生产"]
["19日",32.8774,6.830166,103.438208,3.407,0.575963,0.01778,"正常生产"]
["20日",43.9401,6.818458,104.009125,4.558,0.450147,0.02247,"正常生产"]
["21日",40.892,7.022708,106.213708,4.415,0.561479,0.02559,"正常生产"]
["22日",35.0049,7.209208,117.219041,4.122,0.610301,0.02429,"正常生产"]
["23日",47.4056,7.026833,112.709458,5.223,0.737731,0.03575,"正常生产"]
["24日",40.8823,6.95575,104.807208,4.358,0.683938,0.03125,"正常生产"]
["25日",59.0964,7.0075,107.852208,6.35,0.792306,0.042,"正常生产"]
["26日",55.0761,7.081875,114.252125,6.417,0.02996,0.00188,"正常生产"]
["27日",45.6051,7.097833,120.457875,5.465,0.026846,0.00131,"正常生产"]
["28日",42.4949,7.431541,114.493208,5.069,0.033897,0.00147,"正常生产"]
["29日",39.0383,7.466375,131.302375,5.153,0.030524,0.00117,"正常生产"]
["30日",33.9984,7.531458,138.260041,4.704,0.024534,0.00051,"正常生产"]
["31日",33.4378,7.383583,128.657416,4.193,0.718107,0.03089,"正常生产"]
["最小值",22.9118,6.818458,100.39,2.862,0.024534,0.00051,""]
["最大值",59.0964,7.531458,138.260041,6.417,0.792306,0.042,""]
["平均值",37.50057,7.196974,117.52957,4.36758,0.313449,0.012954,""]
["排放总量",1162.5177,"-","-",135.395,"-",0.40158,""]