{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-11"]
["导出时间：","2024-01-03 13:31:31"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",23.5537,7.307916,124.967333,3.005,0.599113,0.00565,"正常生产"]
["02日",32.1287,7.201041,116.324291,3.695,0.261991,0.0089,"正常生产"]
["03日",42.1167,7.133666,113.519,4.702,0.287785,0.01068,"正常生产"]
["04日",32.1322,7.301916,115.165,3.674,0.23083,0.00783,"正常生产"]
["05日",36.2021,7.464333,122.295375,4.519,0.19684,0.00557,"正常生产"]
["06日",40.6099,7.416583,127.167208,5.232,0.134464,0.00441,"正常生产"]
["07日",29.1922,7.367166,123.938041,3.585,0.246644,0.00547,"正常生产"]
["08日",53.5336,7.421583,120.624708,6.41,0.454802,0.02779,"正常生产"]
["09日",52.5006,7.31625,115.993125,6.097,0.479182,0.02149,"正常生产"]
["10日",30.5921,7.184208,112.995041,3.404,0.470576,0.01479,"正常生产"]
["11日",47.6474,7.160083,115.703208,5.657,0.516462,0.0284,"正常生产"]
["12日",52.6046,6.926375,112.793333,5.815,0.650917,0.03182,"正常生产"]
["13日",46.1461,6.906208,108.496583,5.084,0.640814,0.02787,"正常生产"]
["14日",33.18,7.17,109.449333,3.692,0.439752,0.01489,"正常生产"]
["15日",53.5767,7.262375,111.041708,6.005,0.625085,0.03594,"正常生产"]
["16日",50.1044,7.349875,99.726916,4.903,0.582237,0.03195,"正常生产"]
["17日",54.173,7.521416,106.22925,5.737,0.682062,0.03555,"正常生产"]
["18日",59.5794,7.320791,102.041291,5.979,0.483401,0.02881,"正常生产"]
["19日",49.1536,7.276916,103.810375,5.083,0.436832,0.02181,"正常生产"]
["20日",49.033,7.134541,100.232625,4.876,0.475262,0.02914,"正常生产"]
["21日",47.8686,7.029208,100.823333,4.835,0.40949,0.01951,"正常生产"]
["22日",49.6758,6.9545,96.381333,4.654,0.343733,0.0199,"正常生产"]
["23日",47.6477,7.088916,77.889041,3.753,0.543335,0.02588,"正常生产"]
["24日",44.5318,7.276458,87.548333,3.918,0.391141,0.01947,"正常生产"]
["25日",41.7273,7.431208,94.075416,3.935,0.503637,0.02165,"正常生产"]
["26日",64.3081,7.484958,98.691416,6.335,0.740557,0.0487,"正常生产"]
["27日",44.8669,7.537458,104.311125,4.714,0.819988,0.03689,"正常生产"]
["28日",58.8706,7.34325,105.585416,6.2,0.752693,0.04369,"正常生产"]
["29日",71.6781,7.10525,85.463166,5.977,0.64702,0.04048,"正常生产"]
["30日",56.3455,7.123416,93.15675,5.262,0.542603,0.03301,"正常生产"]
["最小值",23.5537,6.906208,77.889041,3.005,0.134464,0.00441,""]
["最大值",71.6781,7.537458,127.167208,6.41,0.819988,0.0487,""]
["平均值",46.509346,7.250595,106.881302,4.891233,0.486308,0.023598,""]
["排放总量",1395.2804,"-","-",146.737,"-",0.70794,""]