{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-12"]
["导出时间：","2024-01-03 13:31:36"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",40.0553,7.139291,96.880875,3.89,0.897363,0.04002,"正常生产"]
["02日",22.293,7.164541,92.289375,2.062,1.23969,0.02767,"正常生产"]
["03日",31.0837,7.307583,90.575166,2.79,1.29056,0.03997,"正常生产"]
["04日",25.4834,7.016666,90.039666,2.305,1.336115,0.03405,"正常生产"]
["05日",14.326,6.68625,80.420875,1.123,1.615178,0.02446,"正常生产"]
["06日",40.3769,6.767125,84.371416,3.34,1.443292,0.06251,"正常生产"]
["07日",44.5911,7.157,116.357333,5.255,0.292825,0.01277,"正常生产"]
["08日",66.9472,7.417625,122.613833,8.371,0.315642,0.02368,"正常生产"]
["09日",52.1422,7.223583,123.307125,6.225,0.31468,0.01338,"正常生产"]
["10日",40.196,7.189041,120.404666,4.888,0.229065,0.00786,"正常生产"]
["11日",51.2762,7.13225,120.213458,6.084,0.199042,0.01369,"正常生产"]
["12日",20.4738,7.086333,105.466916,2.222,0.278991,0.0065,"正常生产"]
["13日",19.9015,7.067125,89.259541,1.691,0.53867,0.01046,"正常生产"]
["14日",31.0948,7.130666,72.146375,2.26,0.396576,0.01256,"正常生产"]
["15日",44.83,7.048875,69.028708,3.072,0.445604,0.01872,"正常生产"]
["16日",54.0085,7.00975,71.037666,3.769,0.566587,0.03167,"正常生产"]
["17日",40.8931,7.053875,70.904333,2.871,0.45648,0.01949,"正常生产"]
["18日",60.892,7.167875,75.31775,4.618,0.4763,0.028,"正常生产"]
["19日",57.6667,7.290958,79.740708,4.473,0.569935,0.02947,"正常生产"]
["20日",61.3387,6.975125,62.204916,3.636,0.453957,0.02913,"正常生产"]
["21日",54.4167,6.983791,59.813416,3.352,0.425277,0.02467,"正常生产"]
["22日",56.8925,6.87975,65.132166,3.291,0.404377,0.01491,"正常生产"]
["23日",47.4106,6.981416,51.353208,2.438,0.126387,0.00679,"正常生产"]
["24日",69.3898,7.029791,49.937083,3.405,0.16994,0.01342,"正常生产"]
["25日",38.7525,7.038458,45.621791,1.749,0.167294,0.00666,"正常生产"]
["26日",20.946,7.178916,47.995333,0.986,0.266197,0.00725,"正常生产"]
["27日",23.129,7.171,56.9975,1.521,0.263744,0.01082,"正常生产"]
["28日",60.3524,7.095791,94.301791,5.71,0.815795,0.04626,"正常生产"]
["29日",51.2437,7.08525,93.684583,4.782,0.801967,0.04159,"正常生产"]
["30日",48.7196,7.104375,98.02025,4.793,0.929391,0.04409,"正常生产"]
["31日",56.3474,7.000583,94.433416,5.295,0.866953,0.04623,"正常生产"]
["最小值",14.326,6.68625,45.621791,0.986,0.126387,0.0065,""]
["最大值",69.3898,7.417625,123.307125,8.371,1.615178,0.06251,""]
["平均值",43.466783,7.083247,83.544233,3.621516,0.599802,0.024153,""]
["排放总量",1347.4703,"-","-",112.267,"-",0.74875,""]