{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2023-12",{"$nulls":13},"导出时间：","2024-01-02 10:06:30"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",361897.4,2.8,2.94,1.007925,0.44,0.46,0.157623,0.81,0.85,0.303553,1.23,1.29,0.482798,56.94,59.72,20.435643,11.45,"正常生产"]
["02日",344414.9,7.69,8.18,2.653688,0.69,0.72,0.242334,0.85,0.9,0.303473,0.83,0.87,0.283731,71.39,75.25,24.517051,11.48,"正常生产"]
["03日",325540.4,3.13,3.2,1.032429,0.6,0.61,0.191619,0.77,0.79,0.272553,0.97,0.99,0.332792,84.72,86.42,27.610377,11.12,"正常生产,停炉过程"]
["04日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["05日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["06日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["07日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["08日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程,停炉过程"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["11日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["12日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["13日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["14日",248474.2,0.28,0.29,0.069871,0.27,0.29,0.06972,0.82,0.87,0.208266,0.55,0.59,0.166501,79.11,84.05,19.81431,11.5,"启炉过程,正常生产"]
["15日",379733.2,0.32,0.35,0.119857,0.27,0.3,0.104626,0.83,0.9,0.318085,0.54,0.59,0.238674,78.88,86.13,30.077884,11.79,"正常生产"]
["16日",367909.4,3.41,3.69,1.293371,0.28,0.31,0.106778,0.38,0.41,0.299821,0.57,0.63,0.245121,73.02,80.29,26.971007,11.81,"正常生产"]
["17日",372874.9,4.54,5,1.684398,0.29,0.32,0.11146,0.78,0.85,0.292978,0.55,0.61,0.23286,55.95,61.38,21.1353,11.81,"正常生产"]
["18日",374591.4,1.66,1.81,0.621887,0.28,0.31,0.108891,0.89,0.97,0.354894,0.93,0.99,0.409817,81.95,88.1,30.549488,11.69,"正常生产"]
["19日",375874.6,3.7,4.12,1.420326,0.29,0.32,0.110205,0.83,0.92,0.32636,0.56,0.61,0.242917,61.3,67.73,23.272107,11.9,"正常生产"]
["20日",369375.65,2.77,3.05,0.741349,0.66,0.75,0.428075,0.76,0.86,0.298864,0.72,0.8,0.624477,52.75,59.34,20.73606,12.04,"正常生产"]
["21日",384020,1.62,1.86,0.625866,0.76,0.86,0.294605,0.89,1.01,0.366028,0.54,0.61,0.208826,48.31,54.34,18.430054,12.07,"正常生产"]
["22日",372275.5,2.55,2.94,0.936821,0.97,1.09,0.357946,1.41,1.59,0.554171,0.59,0.65,0.217011,60.02,66.41,22.134358,11.92,"正常生产"]
["23日",364249.5,2.61,2.93,0.951591,0.77,0.84,0.287863,0.97,1.06,0.369806,0.95,1.03,0.367515,77.8,84.05,28.095322,11.66,"正常生产"]
["24日",368870.3,4.88,5.28,1.744814,0.58,0.63,0.210365,1.06,1.12,0.408735,0.69,0.74,0.269947,62.16,66.27,22.952013,11.59,"正常生产"]
["25日",376239.4,3.8,4.2,1.451052,0.8,0.87,0.30088,1.12,1.22,0.422114,0.69,0.75,0.294722,73.09,78.93,27.46553,11.71,"正常生产"]
["26日",374289,3.55,4.03,1.320719,0.68,0.75,0.253599,0.87,0.97,0.345996,0.73,0.79,0.325181,76.1,83.32,28.73393,11.83,"正常生产"]
["27日",363029.5,4.99,5.86,1.916823,1.12,1.21,0.684654,1.25,1.38,0.449117,1.36,1.5,0.781896,76.46,84.69,27.353031,11.93,"正常生产"]
["28日",356625.7,6.2,5.73,2.190839,1.43,1.5,0.500574,1.14,1.14,0.421158,2,2.04,0.718631,78.07,77.21,27.879505,11.94,"正常生产"]
["29日",296533.7,4.46,4.83,1.331737,1.05,1.11,0.320713,1.03,1.09,0.325804,5.73,5.91,1.687493,81.33,85.94,24.126474,11.46,"焖炉,正常生产"]
["30日",347127.6,4.21,4.45,1.453674,1.04,1.09,0.3701,1.22,1.26,0.46152,2.74,2.76,0.997189,86.93,89.5,30.00523,11.27,"正常生产"]
["31日",356848.1,6.49,7.15,2.321817,1.43,1.56,0.51776,1.03,1.12,0.395,1.08,1.16,0.407775,79.47,86.8,28.256461,11.78,"正常生产"]
["最小值",248474.2,0.28,0.29,0.069871,0.27,0.29,0.06972,0.38,0.41,0.208266,0.54,0.59,0.166501,48.31,54.34,18.430054,11.12,""]
["最大值",384020,7.69,8.18,2.653688,1.43,1.56,0.684654,1.41,1.59,0.554171,5.73,5.91,1.687493,86.93,89.5,30.549488,12.07,""]
["平均值",356228.3,3.6,3.89,1.28,0.7,0.75,0.27,0.93,1.01,0.35,1.16,1.23,0.45,71.22,76.47,25.26,11.7,""]
["排放总量",7480794.35,"-","-",26.890854,"-","-",5.73039,"-","-",7.498296,"-","-",9.535874,"-","-",530.551135,"-",""]