{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-04",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-05-04 09:10:52"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",305361.1,13.86,17.44,4.212,3.15,4.01,0.975,1.04,1.31,0.32,1.61,2.03,0.491,123.13,132.2,37.569,11.75,"正常生产"]
["02日",299507.65,15.12,17.59,4.494,2.42,2.68,0.739,1.04,1.2,0.312,1.79,2.1,0.538,127.75,136.37,38.21,11.63,"正常生产"]
["03日",297517.5,17.06,20,5.068,1.43,1.65,0.429,1.08,1.26,0.322,1.57,1.85,0.469,139.9,145.18,41.643,11.29,"正常生产"]
["04日",302626.05,15,16.6,4.528,2.08,2.3,0.627,1.04,1.14,0.319,1.84,1.97,0.558,136.75,141.21,41.403,11.22,"正常生产"]
["05日",313105.85,16.19,17.67,5.068,3,3.29,0.934,1.05,1.17,0.326,2.99,3.39,0.941,141.66,152.52,44.383,11.56,"正常生产"]
["06日",325600.1,9.79,12.17,3.192,4.57,5.71,1.489,1.03,1.28,0.337,3.88,4.8,1.265,140.6,162.53,45.742,12.22,"正常生产"]
["07日",303749.4,9.27,11.11,2.817,3.63,4.36,1.092,1.11,1.33,0.334,6.19,5.35,1.903,148.99,173.62,44.999,12.12,"正常生产"]
["08日",327915.3,9.17,10.75,3.01,3.55,4.13,1.153,1.11,1.3,0.367,1.84,2.15,0.611,129.34,150.31,42.288,12.23,"正常生产"]
["09日",104056.65,9.11,10.31,0.948,4.39,5,0.458,1.14,1.3,0.119,1.11,1.25,0.116,134.18,150.89,13.957,11.96,"正常生产,停运"]
["10日",313544.15,13.63,16.44,4.273,3.22,3.93,1.031,1.12,1.35,0.353,1.55,1.76,0.486,136.47,154.43,42.786,12,"正常生产"]
["11日",325115.1,9.89,11.56,3.216,5.11,5.91,1.661,1.16,1.36,0.379,1.71,2,0.554,137.97,162.24,44.805,12.3,"正常生产"]
["12日",331489.3,9.68,12.22,3.21,2.36,2.96,0.784,1.16,1.46,0.385,1.77,2.26,0.584,135.02,167.19,44.734,12.74,"正常生产"]
["13日",337420.6,9.65,12.83,3.256,3.79,5.15,1.278,1.21,1.62,0.411,1.5,2,0.503,133.01,174.32,44.87,13.22,"正常生产"]
["14日",343004.7,10.04,13.32,3.439,3.15,4.12,1.092,1.17,1.55,0.403,2.98,2.84,1.068,140.53,184.15,48.242,13.13,"正常生产"]
["15日",358245.8,9.62,13.22,3.45,2.37,3.28,0.851,1.18,1.63,0.424,1.26,1.71,0.451,133.29,186,47.749,13.59,"正常生产"]
["16日",343419.1,10.1,14.23,3.461,3.15,4.45,1.073,1.2,1.69,0.412,1.32,1.85,0.454,123.79,176.68,42.506,13.8,"正常生产"]
["17日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["18日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["19日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["20日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["21日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["22日",194000.4,9.45,8.48,1.833,3.43,3.07,0.659,1.12,1,0.218,1.61,1.44,0.314,153.7,137.76,29.769,9.68,"正常生产,停运"]
["23日",282489.9,9.4,8.26,2.659,5.1,4.39,1.428,1.13,0.99,0.32,1.67,1.48,0.471,180.86,158.63,51.192,9.43,"正常生产"]
["24日",268186.9,9.31,7.71,2.497,4.75,3.9,1.274,1.14,0.95,0.309,2.18,1.81,0.588,171,143.12,45.854,8.77,"正常生产"]
["25日",253188.2,9.29,7.63,2.354,4.73,3.88,1.184,1.17,0.96,0.298,2.02,1.65,0.505,189.04,156.78,47.812,8.73,"正常生产"]
["26日",213683.3,9.57,7.76,2.045,4.93,3.97,1.053,1.19,0.96,0.255,1.76,1.41,0.377,164.34,135.31,35.051,8.49,"正常生产,停运"]
["27日",269355.9,9.12,7.79,2.456,4.32,3.84,1.161,1.16,0.99,0.314,2.39,1.65,0.63,181.11,153.53,48.913,8.91,"正常生产"]
["28日",281759.4,9.15,8.19,2.58,10.02,8.69,2.788,1.19,1.06,0.339,1.61,1.45,0.455,156.2,140.51,44.103,9.68,"正常生产"]
["29日",277568.1,9.41,8.39,2.611,9.72,8.82,2.728,1.24,1.1,0.345,2.07,1.84,0.571,190.05,169.91,52.779,9.68,"正常生产"]
["30日",272452.45,9.39,8.15,2.558,5.6,4.87,1.537,1.3,1.12,0.356,2.03,1.74,0.556,169.04,147.56,45.997,9.32,"正常生产"]
["最小值",104056.65,9.11,7.63,0.948,1.43,1.65,0.429,1.03,0.95,0.119,1.11,1.25,0.116,123.13,132.2,13.957,8.49,""]
["最大值",358245.8,17.06,20,5.068,10.02,8.82,2.788,1.3,1.69,0.424,6.19,5.35,1.903,190.05,186,52.779,13.8,""]
["平均值",289774.51,10.85,11.99,3.16,4.15,4.33,1.17,1.13,1.24,0.33,2.09,2.15,0.61,148.7,155.71,42.69,11.17,""]
["排放总量",7244362.9,"-","-",79.235,"-","-",29.478,"-","-",8.277,"-","-",15.459,"-","-",1067.356,"-",""]