{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-09",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-10-11 11:06:45"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",116772.8,29.77,25.78,3.479,3.79,3.28,0.442,3.13,2.71,0.366,3.64,3.15,0.425,151.43,130.67,17.686,9.4,"正常生产,停运"]
["02日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["03日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["04日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["05日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["06日",43401.85,26.04,22,1.129,5.07,4.28,0.22,2.92,2.47,0.128,4.56,3.85,0.198,132.72,111.79,5.756,9.09,"正常生产,停运"]
["07日",263074.45,19.37,16.96,5.14,5.39,4.7,1.411,2.94,2.56,0.768,11.43,7.53,3.46,128.62,106.75,33.337,8.76,"正常生产"]
["08日",260097.55,20.11,16.71,5.23,5.63,4.68,1.464,3.14,2.6,0.819,5.96,4.95,1.547,147.35,121.44,38.187,8.83,"正常生产"]
["09日",263059.5,22.78,18.86,5.994,5.74,4.76,1.507,3.17,2.63,0.838,5.6,4.69,1.474,144.43,119.07,37.933,8.84,"正常生产"]
["10日",270967.15,28.61,23.98,7.752,5.26,4.42,1.426,3.16,2.65,0.858,5.96,4.99,1.616,142.21,118.29,38.497,8.97,"正常生产"]
["11日",265129.25,30.16,24.94,7.997,5.33,4.4,1.411,3.14,2.6,0.831,6.09,5.03,1.613,141,115.7,37.369,8.8,"正常生产"]
["12日",259635.45,29.73,25.21,7.713,5.71,4.84,1.481,3.24,2.75,0.84,6.01,5.24,1.563,149.46,123.23,38.69,8.89,"正常生产"]
["13日",265278.6,29.36,25.56,7.789,5.3,4.62,1.404,3.15,2.74,0.836,6.11,5.32,1.611,125.11,104.16,33.106,9.01,"正常生产"]
["14日",255214.8,30.96,27.89,7.885,5.9,5.32,1.507,3.13,2.81,0.797,6.95,5.42,1.844,148.49,124.86,37.812,9.1,"正常生产"]
["15日",256116.45,31.63,31.5,8.093,6.15,6.13,1.577,3.26,3.25,0.833,3.19,3.25,0.817,146.6,121.93,37.417,9.17,"正常生产"]
["16日",255515.4,30.45,29.91,7.791,5.94,5.85,1.518,3.25,3.2,0.828,2.57,2.65,0.658,132.38,108.8,33.69,9.19,"正常生产"]
["17日",249414.9,27.28,23.08,6.792,6.04,5.14,1.508,3.36,2.86,0.839,3.44,2.89,0.86,139.61,113.66,34.772,8.82,"正常生产"]
["18日",252434.55,31.99,26.91,8.078,5.78,4.87,1.458,3.51,2.96,0.887,2.97,2.5,0.753,137.69,110.35,34.744,8.54,"正常生产"]
["19日",250715.4,34.01,30.09,8.509,6.18,5.47,1.548,3.34,2.96,0.838,4.32,3.89,1.092,132.74,109.27,33.248,8.91,"正常生产"]
["20日",256366.2,34.41,30.65,8.82,6.21,5.53,1.591,3.34,2.97,0.858,3.05,2.69,0.787,124.2,103.37,31.768,9.04,"正常生产"]
["21日",271445.7,30.22,27.22,8.044,5.92,5.31,1.582,3.27,2.98,0.872,12.27,7.2,3.907,135.43,103.67,36.422,7.66,"正常生产"]
["22日",304685.25,23.59,22.54,7.044,5.43,5.21,1.61,3.18,3.13,0.964,3.14,2.63,1.826,139.42,115.63,41.408,8.86,"正常生产"]
["23日",263798.7,29.98,25.52,7.897,5.73,4.88,1.51,2.94,2.5,0.773,1.75,1.5,0.463,134.74,112.26,35.551,9,"正常生产"]
["24日",245385.15,26.57,22.86,6.529,5.95,5.1,1.461,3.04,2.6,0.746,2.54,2.12,0.61,134.94,110.54,33.066,8.8,"正常生产"]
["25日",250973.6,23.76,19.9,5.956,5.9,4.94,1.481,3.03,2.54,0.759,3.22,2.69,0.806,127.5,106.13,32.068,8.96,"正常生产"]
["26日",241176.85,23.29,19.36,5.57,5.99,4.99,1.444,3.12,2.6,0.753,4.34,3.61,1.038,135.78,111.66,32.701,8.8,"正常生产"]
["27日",237195.6,24.46,20.42,5.791,5.88,4.9,1.392,3.07,2.56,0.724,3.48,2.9,0.827,131.25,109.46,31.133,8.91,"正常生产"]
["28日",243388.5,22.09,18.74,5.363,5.77,4.89,1.404,3.03,2.57,0.74,5.65,3.99,1.478,127.63,105.55,31.096,8.86,"正常生产"]
["29日",237418.8,25.17,20.69,5.975,5.82,4.78,1.38,3.13,2.57,0.745,4.46,3.66,1.055,131.75,108.24,31.258,8.72,"正常生产"]
["30日",236395.5,25.11,21.03,5.932,5.8,4.83,1.369,3.06,2.56,0.726,4.39,3.68,1.043,121.12,101,28.602,8.88,"正常生产"]
["最小值",43401.85,19.37,16.71,1.129,3.79,3.28,0.22,2.92,2.47,0.128,1.75,1.5,0.198,121.12,101,5.756,7.66,""]
["最大值",304685.25,34.41,31.5,8.82,6.21,6.13,1.61,3.51,3.25,0.964,12.27,7.53,3.907,151.43,130.67,41.408,9.4,""]
["平均值",242886.84,27.34,23.78,6.62,5.67,4.92,1.38,3.15,2.74,0.76,4.88,3.92,1.28,136.29,112.59,32.97,8.87,""]
["排放总量",6315057.95,"-","-",172.292,"-","-",36.106,"-","-",19.966,"-","-",33.371,"-","-",857.317,"-",""]