{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-12",{"$nulls":13},"导出时间：","2023-01-08 11:32:29"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",321275.7,29.45,28.08,9.451,4.43,4.24,1.421,3.15,3.02,1.012,3.31,3.75,1.117,77.63,70.99,24.985,10.12,"正常生产"]
["02日",298539.98,31.36,30.05,9.372,4.56,4.37,1.354,3.09,2.96,0.923,2.85,3.31,0.857,76.04,70.82,22.648,10.21,"正常生产"]
["03日",289497.8,31.58,32.94,9.024,4.61,4.81,1.323,3.04,2.89,0.871,2.85,2.7,0.82,79.9,74.96,23.06,10.31,"正常生产"]
["04日",283760.6,32.2,25.18,9.015,4.65,3.69,1.306,3.09,2.93,0.872,2.24,2.11,0.638,86.04,80.63,24.422,10.28,"正常生产"]
["05日",277758.1,32.6,30.99,9.024,4.64,4.46,1.287,3.19,3.04,0.886,2.31,2.2,0.644,80.32,75.45,22.277,10.31,"正常生产"]
["06日",276744.5,32.38,30.84,8.885,4.6,4.42,1.27,3.03,2.9,0.837,2.39,2.3,0.664,86.24,81.6,23.788,10.41,"正常生产"]
["07日",137356.9,33.06,31.21,4.475,4.58,4.37,0.62,3.12,2.93,0.424,2.37,2.22,0.791,94.01,88.45,13.596,10.35,"启炉过程,正常生产,停炉过程"]
["08日",213694.53,35.15,31.16,7.474,4.73,4.25,1.008,3.08,2.75,0.653,6.79,6.08,1.446,81.73,72.4,17.402,9.67,"启炉过程,正常生产"]
["09日",269962.7,33.71,31.81,9.052,4.77,4.52,1.28,3.12,2.95,0.84,6.83,6.47,1.843,90.9,85.57,24.45,10.34,"正常生产"]
["10日",270089.8,33.36,30.93,8.966,4.72,4.38,1.267,3.06,2.84,0.824,5.78,5.38,1.556,100.36,92.69,27.011,10.11,"正常生产"]
["11日",265759.4,35.3,31.12,9.294,4.79,4.26,1.267,3.16,2.8,0.837,5.68,5.05,1.506,108.02,95.4,28.609,9.63,"正常生产"]
["12日",263034.7,34.4,29.64,8.991,4.69,4.07,1.228,3.02,2.62,0.793,6.83,5.94,1.796,99.63,85.78,26.093,9.36,"正常生产"]
["13日",274365.9,33.41,29.99,9.118,4.58,4.12,1.25,2.93,2.63,0.798,6.24,5.6,1.707,95.03,84.88,25.974,9.77,"正常生产"]
["14日",271281.6,33.9,30.67,9.106,4.59,4.16,1.233,2.97,2.69,0.795,6.33,5.72,2.141,90.8,82.04,24.698,9.93,"正常生产"]
["15日",258486.6,34.2,31.34,8.78,4.63,4.24,1.191,3.02,2.77,0.777,5.25,4.82,1.358,87.13,79.35,22.471,9.99,"正常生产"]
["16日",273362.8,35.2,33.87,9.533,4.57,4.42,1.241,2.94,2.84,0.797,4.78,4.63,1.314,85.72,82.24,23.337,10.56,"正常生产"]
["17日",279861.3,33.98,35.1,9.446,4.46,4.61,1.241,2.83,2.92,0.789,4.6,4.73,1.284,84.23,86.5,23.517,11.25,"正常生产"]
["18日",265739.2,36.93,36.34,9.735,4.58,4.52,1.211,2.98,2.94,0.785,5.86,5.8,1.562,84.11,82.59,22.282,10.8,"正常生产"]
["19日",260410.9,38.56,36.81,9.979,4.71,4.51,1.219,3.08,2.95,0.8,4.12,3.96,1.078,89.04,84.7,23.141,10.48,"正常生产"]
["20日",265357.3,40.16,38.43,10.546,4.72,4.54,1.242,3.08,2.97,0.811,4.66,4.48,1.252,84.77,80.8,22.052,10.49,"正常生产"]
["21日",273936.8,38.07,38.88,10.336,4.54,4.68,1.237,2.95,3.04,0.8,5.97,6.09,1.885,76.67,78.39,21.268,11.18,"正常生产"]
["22日",277562.5,38.13,44.15,10.498,4.48,5.23,1.238,2.9,3.29,0.801,8.03,9.03,2.232,68.81,75.36,19.041,11.63,"正常生产"]
["23日",277697.4,43.41,45.9,11.915,4.54,4.91,1.249,2.96,3.27,0.816,8.55,9.71,2.378,74.85,78.59,20.756,10.99,"正常生产"]
["24日",268072.7,44.25,43.33,11.778,4.64,4.62,1.24,3.02,3.01,0.805,7.87,7.83,2.107,79.03,77.45,21.051,10.78,"正常生产"]
["25日",268416.8,52.22,49.11,13.85,4.71,4.59,1.256,3.09,3.04,0.825,7.62,7.47,2.045,83.01,80.05,22.125,10.49,"正常生产"]
["26日",268664.8,53.84,51.13,14.248,4.71,4.63,1.255,3.06,3.03,0.816,8.67,8.58,2.334,75.29,72.9,20.165,10.56,"正常生产"]
["27日",276950.8,45.22,42.68,12.381,4.64,4.48,1.276,3,2.92,0.826,7.9,7.71,2.193,75.11,71.97,20.744,10.54,"正常生产"]
["28日",262784.12,43.51,40.09,11.348,4.6,4.29,1.205,2.86,2.83,0.776,2.64,2.63,1.574,73.01,71.09,20.143,10.22,"正常生产"]
["29日",226139.6,45.99,42.24,10.592,4.7,4.39,1.057,3.03,2.83,0.691,0.26,0.25,0.059,82.61,76,18.777,9.96,"正常生产"]
["30日",115541.43,41.92,44.42,4.846,4.59,4.91,0.527,2.97,3.21,0.342,0.4,0.42,0.048,82.5,81.44,9.543,10.65,"正常生产,停炉过程"]
["31日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["最小值",115541.43,29.45,25.18,4.475,4.43,3.69,0.527,2.83,2.62,0.342,0.26,0.25,0.048,68.81,70.82,9.543,9.36,""]
["最大值",321275.7,53.84,51.13,14.248,4.79,5.23,1.421,3.19,3.29,1.012,8.67,9.71,2.378,108.02,95.4,28.609,11.63,""]
["平均值",261070.24,37.58,35.94,9.7,4.62,4.45,1.19,3.02,2.92,0.78,4.99,4.89,1.4,84.41,80.03,21.98,10.37,""]
["排放总量",7832107.26,"-","-",291.058,"-","-",35.999,"-","-",23.622,"-","-",42.229,"-","-",659.426,"-",""]