{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":39,"n_cols":19,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2023-02",{"$nulls":13},"导出时间：","2023-03-18 09:28:06"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",269466.2,17.8,16.1,4.454,4.59,4.47,1.227,2.93,2.85,0.785,0.57,0.69,0.829,47.31,44.3,13.547,10.27,"正常生产"]
["02日",44458.4,20.8,18.77,0.927,4.67,4.34,0.206,2.96,2.74,0.131,0.46,0.43,0.02,46.17,42.52,2.043,10.08,"正常生产,停炉过程"]
["03日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["04日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["05日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程,停炉过程"]
["06日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["07日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["08日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["10日",296276.5,6.74,6.27,2,4.91,4.53,1.447,3.22,2.97,0.951,0.48,0.44,0.142,51.64,47.37,15.256,10.07,"正常生产"]
["11日",300744.4,7.59,6.98,2.248,4.94,4.62,1.48,3.18,2.98,0.954,0.36,0.34,0.109,53.93,50.07,16.224,10.19,"正常生产"]
["12日",300081.6,4.64,4.29,1.379,4.96,4.53,1.478,3.12,2.85,0.931,0.3,0.27,0.093,79.63,72.39,23.884,9.93,"正常生产"]
["13日",280901.5,4.39,4.07,1.223,4.82,4.46,1.345,3.05,2.82,0.849,0.3,0.28,0.086,67.89,62.67,19.028,10.12,"正常生产"]
["14日",277570.8,7.26,7.46,2.441,4.78,4.6,1.319,2.99,2.85,0.829,0.27,0.25,0.076,64.82,61.35,17.893,10.4,"正常生产"]
["15日",218315,5.94,5.87,1.307,4.93,5.03,1.066,3.04,3.09,0.657,0.29,0.3,0.669,48.43,47.4,11.88,10.69,"正常生产,停炉过程"]
["16日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程,停炉过程"]
["17日",168334.45,3.5,3.2,0.577,6.21,5.65,1.04,3.25,2.95,0.546,0.3,0.27,0.049,45.77,41.61,7.69,9.92,"启炉过程,正常生产"]
["18日",282683,5.41,4.99,1.528,6.15,5.71,1.73,3.35,3.12,0.945,0.36,0.33,0.103,52.39,48.5,14.762,10.15,"正常生产"]
["19日",276945.1,2.68,2.46,0.743,6.03,5.72,1.669,3.61,3.42,1.001,0.45,0.43,0.126,43.35,41.09,11.988,10.34,"正常生产"]
["20日",278380.8,4.16,3.94,1.152,6.01,5.78,1.668,3.42,3.29,0.949,0.37,0.36,0.106,51.41,49.34,14.274,10.54,"正常生产"]
["21日",270157.9,7.6,7.01,2.036,5.96,5.59,1.604,3.47,3.25,0.936,0.26,0.25,0.073,61.5,57.49,16.595,10.27,"正常生产"]
["22日",275453.7,8.09,7.33,2.214,6.05,5.54,1.643,3.53,3.23,0.967,0.33,0.33,0.755,61.87,56.05,18.059,9.88,"正常生产"]
["23日",287318.1,13.08,11.96,3.695,6.28,5.76,1.792,3.76,3.45,1.072,4.01,3.68,1.611,61.19,55.9,17.341,10.03,"正常生产"]
["24日",179469.3,8.13,7.38,1.47,6.54,6.02,1.167,3.9,3.58,0.694,0.41,0.38,0.076,58.62,53.65,10.508,10.05,"正常生产,停炉过程"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["26日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["27日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["28日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["最小值",44458.4,2.68,2.46,0.577,4.59,4.34,0.206,2.93,2.74,0.131,0.26,0.25,0.02,43.35,41.09,2.043,9.88,""]
["最大值",300744.4,20.8,18.77,4.454,6.54,6.02,1.792,3.9,3.58,1.072,4.01,3.68,1.611,79.63,72.39,23.884,10.69,""]
["平均值",250409.79,7.98,7.38,1.83,5.48,5.14,1.36,3.29,3.09,0.82,0.59,0.56,0.3,55.99,51.98,14.43,10.18,""]
["排放总量",4006556.75,"-","-",29.394,"-","-",21.881,"-","-",13.197,"-","-",4.923,"-","-",230.972,"-",""]