{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2023-04",{"$nulls":13},"导出时间：","2023-07-05 14:32:45"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",194739.52,2.08,1.98,0.420696,0.37,0.35,0.077556,2.96,2.72,0.58744,0.74,0.7,0.154475,37.33,34.38,7.666649,9.59,"正常生产"]
["02日",236492.57,1.41,1.37,0.284052,0.31,0.29,0.074091,3.09,2.96,0.730366,0.61,0.58,0.146773,49.09,46.14,11.616912,10.43,"正常生产"]
["03日",235402.7,0.38,0.36,0.088247,0.32,0.31,0.079232,3.09,2.92,0.757889,0.58,0.57,0.166358,81.07,76.68,20.017201,10.26,"正常生产"]
["04日",276395.31,2.32,0.15,0.615126,0.29,0.03,0.082184,2.82,6.55,0.7963,1,32.02,0.30507,66.76,86.67,18.718497,10.51,"正常生产"]
["05日",284514.98,7.53,6.95,2.168571,1.11,1.77,0.373839,3.92,4.74,1.198448,2.27,2.72,0.799702,100.4,93.53,29.615847,9.65,"正常生产"]
["06日",269341.49,14.4,13.38,3.885682,1.24,0.12,0.37417,3.88,4.62,1.079337,1.1,"-",0.337421,83.59,76.9,23.054768,10.2,"正常生产"]
["07日",263992.13,13.95,10.45,3.776214,1.24,0.1,0.338052,4.02,4.86,1.126603,1.07,3.97,0.318232,64.41,62.32,17.455705,9.93,"正常生产"]
["08日",264200.13,9.9,17.91,2.665813,3.23,"-",1.442535,3.67,29.45,1.024477,3.64,5.99,1.166825,64.63,96.63,15.478537,9.79,"正常生产"]
["09日",233270.13,6.18,5.55,1.494126,0.32,0.28,0.079017,3.54,3.16,0.867863,0.52,0.52,0.200356,76.55,67.9,18.495602,9.65,"正常生产"]
["10日",243619.13,7.3,6.28,1.715514,0.3,0.27,0.074401,3.63,3.27,0.902147,0.57,0.53,0.169425,87.86,78.43,21.514709,9.71,"正常生产"]
["11日",204814.91,3.03,2.87,0.682395,0.29,0.28,0.062799,3.27,3.17,0.739458,0.52,0.54,0.153307,103.25,99.27,22.176934,10.26,"正常生产"]
["12日",145667.52,4.75,3.21,0.695388,1.13,4.61,0.193773,3.11,3.03,0.490187,1.85,"-",0.310259,93.4,82.64,13.476313,10,"正常生产"]
["13日",209374.8,11.36,9.32,2.433861,0.3,0.3,0.066974,3.5,4.21,0.742311,2.23,2.56,0.415412,70.7,62.51,14.311533,9.95,"正常生产"]
["14日",254957.79,8.71,7.98,2.261086,0.35,0.32,0.089718,3.59,3.27,0.916908,8.15,7.37,2.063799,88.43,80.78,22.695486,10.01,"正常生产"]
["15日",243692.14,5.24,2.79,1.268269,0.35,0.37,0.090788,3.79,3.79,0.944833,10.37,8.42,2.525523,56.02,48.48,13.710812,9.85,"正常生产"]
["16日",248431.2,6.9,6.19,1.687114,0.32,0.29,0.081383,3.66,3.34,0.909786,8.94,8.1,2.223339,45.56,41.71,11.437148,10.06,"正常生产"]
["17日",261426.31,10.48,9.77,2.730475,0.31,0.29,0.080481,3.79,3.54,0.99187,9.68,8.99,2.502396,53.2,50.1,13.894487,10.23,"正常生产"]
["18日",241871.88,15.11,14.13,3.715051,0.54,0.5,0.130984,3.73,3.43,0.905404,16.2,14.83,3.909898,48.57,45.69,12.005605,10.12,"正常生产"]
["19日",241330.02,7.22,7.84,1.737055,1.26,0.92,0.320433,3.74,8.55,0.902817,17.78,9.23,4.446307,53.73,43.66,12.987852,9.8,"正常生产"]
["20日",232671.65,8.47,7.57,1.854096,1.15,1.02,0.273161,4.6,4.13,1.07745,0.62,0.56,0.145427,94.96,84.61,21.946823,9.88,"正常生产"]
["21日",235274.62,3.76,3.53,0.857716,0.51,0.47,0.122406,3.76,3.58,0.886726,0.62,0.58,0.147281,78.44,71.91,18.640187,10.15,"正常生产"]
["22日",124185.3,13.56,11.7,1.820418,0.34,0.3,0.042596,3.67,3.36,0.457238,0.63,0.56,0.078624,67.58,59.2,8.756433,10.2,"启炉过程,正常生产,停炉过程"]
["23日",265340.3,5.81,5.54,1.531461,0.42,0.39,0.113517,3.83,3.65,1.020673,0.6,0.57,0.16156,55.37,52.16,14.712294,10.48,"正常生产"]
["24日",256254.99,5.07,4.89,1.316327,0.43,0.42,0.11536,3.77,3.64,0.975345,0.6,0.59,0.159718,55.34,52.89,14.28751,10.55,"正常生产"]
["25日",266064,6.36,6.01,1.730183,0.35,0.33,0.096224,3.75,3.53,1.001598,0.6,0.57,0.161202,52.67,49.23,14.061196,10.29,"正常生产"]
["26日",276477.99,6.84,5.81,1.850843,1.04,0.68,0.322449,3.86,9.5,1.078646,1.54,3.83,0.47829,45.86,40.44,12.606028,10.41,"正常生产"]
["27日",267593.01,2.12,1.99,0.565274,0.32,0.3,0.085943,3.8,3.54,1.024977,0.63,0.59,0.175313,40.45,37.55,10.820584,10.1,"正常生产"]
["28日",246106.07,1.53,1.45,0.396713,0.34,0.32,0.08558,3.98,3.74,1.013591,0.57,0.57,0.183637,55.71,51.84,14.074704,10.18,"正常生产"]
["29日",259014.41,4.1,3.96,1.046442,0.32,0.31,0.089072,3.88,3.74,1.033689,0.55,0.57,0.183429,46.75,44.52,12.290943,10.51,"正常生产"]
["30日",248586.34,3.72,3.62,0.97745,0.35,0.34,0.092785,4.04,3.86,1.065128,0.49,0.55,0.219766,44.11,42.05,11.364197,10.44,"正常生产"]
["最小值",124185.3,0.38,0.15,0.088247,0.29,0.03,0.042596,2.82,2.72,0.457238,0.49,0.52,0.078624,37.33,34.38,7.666649,9.59,""]
["最大值",284514.98,15.11,17.91,3.885682,3.23,4.61,1.442535,4.6,29.45,1.198448,17.78,32.02,4.446307,103.25,99.27,29.615847,10.55,""]
["平均值",241036.77,6.65,6.15,1.6,0.63,0.56,0.18,3.65,4.92,0.9,3.17,4.18,0.81,65.39,62.02,15.79,10.1,""]
["排放总量",7231103.34,"-","-",48.271658,"-","-",5.551503,"-","-",27.249505,"-","-",24.409124,"-","-",473.891496,"-",""]