{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2023-07",{"$nulls":13},"导出时间：","2023-08-28 14:36:50"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",225171.51,7.43,5.64,1.615648,0.37,0.28,0.083034,1.48,1.14,0.333399,0.93,0.71,0.223045,31.52,24.47,7.185243,7.99,"正常生产"]
["02日",234484.19,5,3.7,1.134949,0.34,0.26,0.081027,1.19,0.91,0.283464,1.13,0.87,0.259046,17.31,13.08,4.047971,7.83,"正常生产"]
["03日",228253.81,4.75,3.47,1.069604,0.34,0.26,0.078161,1.24,0.94,0.285389,2.13,1.67,0.585528,11.03,8.1,2.834018,7.75,"正常生产"]
["04日",241993.53,8.78,6.18,2.104811,0.41,0.31,0.36668,1.11,0.87,0.271099,1.83,1.39,0.652725,17.42,12.49,4.586552,7.77,"正常生产"]
["05日",225121.05,6.92,5.47,1.320922,1.08,0.86,0.432945,1.11,0.87,0.25057,1.25,0.97,0.532632,7.79,5.88,2.17822,7.77,"正常生产"]
["06日",227353.62,19.21,14.64,4.066857,1.38,1.1,0.302352,1.39,1.11,0.311757,3.31,2.66,0.760137,4.21,3.35,0.916546,8.31,"正常生产"]
["07日",224564.67,2.84,2.28,0.662815,1.33,1.08,0.294991,1.34,1.08,0.306382,2.71,2.2,0.603885,6.69,5.33,1.515739,8.4,"正常生产"]
["08日",216438.17,9.35,7.77,2.242223,1.25,"-",0.28396,1.26,0.23,0.272379,1.61,"-",0.361375,5.24,4.17,1.179018,10.65,"正常生产"]
["09日",73081.1,2.72,2.3,0.194555,1.81,1.51,0.132057,0.97,0.81,0.070369,0.65,0.54,0.048184,12.82,10.96,1.088804,8.86,"正常生产,焖炉,停炉过程"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["11日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["12日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["13日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["14日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["15日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["16日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["17日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["18日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运,停炉过程"]
["19日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["20日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["21日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["22日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["23日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["24日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["26日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["27日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程,停运"]
["28日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["29日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["30日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["31日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["最小值",73081.1,2.72,2.28,0.194555,0.34,0.26,0.078161,0.97,0.23,0.070369,0.65,0.54,0.048184,4.21,3.35,0.916546,7.75,""]
["最大值",241993.53,19.21,14.64,4.066857,1.81,1.51,0.432945,1.48,1.14,0.333399,3.31,2.66,0.760137,31.52,24.47,7.185243,10.65,""]
["平均值",210717.96,7.44,5.71,1.6,0.92,0.7,0.22,1.23,0.88,0.26,1.72,1.37,0.44,12.67,9.75,2.83,8.37,""]
["排放总量",1896461.65,"-","-",14.412384,"-","-",2.055207,"-","-",2.384808,"-","-",4.026557,"-","-",25.532111,"-",""]